[ENGLISH]
Language=English
LabInst=Install ASUS LAN Card Utilities/Driver
LabInst_Vista=Install ASUS LAN Card Drive
LabInst_Win7=Install ASUS LAN Card Driver
LabUpdate=Run ASUS Client Live Update
LabRead=Read/Install User Documentation
LabExp=Explore this CD
LabBrow=Browse our Web Site
LabInstCard=ASUS LAN Card Installation Instructions
LabCE=Installation for Windows CE
LabHint1_1=Provides how to install the LAN Card and its drivers
LabHint1_2=Click to run the setup installation program
LabHint1_4=Click to update your LAN Card firmware and drivers
LabHint1_5=Click to install the LAN Card drivers for Windows CE
LabHint1_6=Click to view or install the user documentation
LabHint1_7=Click to browse this CD using Windows Explorer
LabHint1_8=Click to open our web site in your browser
LabAcrobatI=Download Adobe Reader
LabAcrobat=Install Adobe Reader Software
LabInstD=Install User Documentation
LabReadM=Read Card User Manual
LabReadG=Read Card Quick Start Guide
LabRet=Return
LabHint2_1=Click to display the LAN Card Quick Start Guide
LabHint2_2=Click to display the LAN Card User Manual
LabHint2_3=Click to install the user documentation
LabHint2_4=The document file is PDF format. You need Adobe Acrobat Reader to view it.
LabHint2_5=Click to download Adobe Reader from the Adobe Web site.
LabHint2_6=Back to the Setup Main Menu
LabHint3=Back to the Setup Main Menu
LabRet3=Return
Label1=Installation &Language:
LabInst1=1. For PCMCIA Card, insert the Card into the PCMCIA slot.\n    For USB Adapter, connect the card into the USB port.
LabInst2=2. Windows will automatically detect the Card once it is inserted into the computer. The Add New Hardware Wizard appears. Follow the on-screen instructions to complete the driver installation process.
LabInst3=3. If the Wizard prompts for the location of the driver files, browse to locate your CD-ROM drive.
LabInst4=4. During the installation process, you may receive prompts for the Windows Operating System CD. Insert your Windows setup disc and indicate the correct path.
LabInst5=5. When prompted, restart your computer.
LabReadGPC=Read WL-100 PC Card Quick Start Guide
LabReadMPC=Read WL-100 PC Card User's Manual
LabInstDPC=Install WL-100 PC Card User Documentation
LabReadGCF=Read WL-110 CF Card Quick Start Guide
LabReadMCF=Read WL-110 CF Card User's Manual
LabInstDCF=Install WL-110 CF Card User Documentation
LabReadGUSB=Read WL-140 USB Adapter Quick Start Guide
LabReadMUSB=Read WL-140 USB Adapter User's Manual
LabInstDUSB=Install WL-140 USB Adapter User Documentation
LabHint2=The document file is PDF format. You need Adobe Acrobat Reader to view it.
LabUninst=Uninstall ASUS LAN Card Utilities/Driver
LabHint1_3=Click to uninstall the LAN Card utilities/driver from your system
LabInstOdyssey=Install Odyssey Utility (with WPA support)
LabHint1_10=Click to install the Odyssey client utility if you want to use the WPA function.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=The document is PDF format. You need Adobe Acrobat Reader to view it.\nDo you want to install Adobe Reader now?
Mesg2=You have not installed the ASUS WLAN Card Utilities.
Mesg3=Please close the LAN Card Live Update program before installing.
Mesg4=Please close the LAN Card Live Update program before uninstalling.
Mesg5=Your previous language version installation is different from the new one. If you want to continue installation, you have to remove the pervious version. Do you want to uninstall now?
Mesg6=1. For PCMCIA Card, insert the Card into the PCMCIA slot.\n    For USB Adapter, connect the card into the USB port.
LabHint2_3_Q=Click to install Quick Start Guide
LabHint1_6_Q=Click to view or install Quick Start Guide
LabInstD_Q=Install Quick Start Guide
LabRead_Q=Read/Install Quick Start Guide
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[ENGLISH]

[CHINESE_T]
Language=中文
LabInst=安裝華碩網路卡應用程式和驅動程式
LabInst_Vista=安裝華碩網路卡驅動程式
LabInst_Win7=安裝華碩網路卡驅動程式
LabUpdate=執行華碩網路卡線上更新程式
LabRead=閱讀/安裝使用者手冊
LabExp=瀏覽光碟內容
LabBrow=瀏覽華碩網站
LabInstCard=華碩網路卡安裝指南
LabCE=安裝華碩網路卡(Windows CE)
LabHint1_1=提供如何安裝網路卡的說明
LabHint1_2=按一下此處以執行安裝程式
LabHint1_4=點選此處以更新網路卡的韌體和驅動程式
LabHint1_5=點選此處以安裝 Windows CE 系統的網路卡驅動程式
LabHint1_6=按一下此處以閱讀或安裝使用手冊
LabHint1_7=按一下此處以開啟檔案總管瀏覽光碟片內容
LabHint1_8=按一下此處以開啟瀏覽器瀏覽華碩網站
LabAcrobatI=下載Adobe Reader
LabAcrobat=安裝Adobe Reader 軟體
LabInstD=安裝使用者手冊
LabReadM=閱讀網路卡使用手冊
LabReadG=閱讀網路卡快速安裝指南
LabRet=返回
LabHint2_1=點選此處以顯示網路卡快速使用指南
LabHint2_2=點選此處以顯示網路卡使用手冊
LabHint2_3=按一下此處以安裝使用者手冊
LabHint2_4=文件為 pdf 格式，瀏覽前必須安裝 Adobe Reader 軟體。
LabHint2_5=按此處下載 Adobe Reader 軟體。
LabHint2_6=返回安裝主畫面
LabHint3=返回安裝主畫面
LabRet3=返回
Label1=安裝語言(&L) :
LabInst1=1. 區域網路PC卡: 請將網卡插入電腦的 PCMCIA 插槽。\n    區域網路USB卡: 請將網卡連接至電腦的 USB 埠。
LabInst2=2. 插入電腦後，Windows 將自動偵測顯示卡，顯示「新增硬體設定嚮導」。請遵循螢幕說明完成驅動程式安裝。
LabInst3=3. 於系統要求驅動程式時將隨網卡所附的光碟片置入光碟機中，再指定光碟機路徑安裝。
LabInst4=4. 安裝過程中系統會提示你插入Windows安裝光碟。此時插入WINDOWS安裝光碟，再指出WINDOWS在光碟的路徑安裝即可。
LabInst5=5. 請在出現提示時，重新啟動電腦。
LabReadGPC=閱讀 WL-100 無線區域網路PC卡快速安裝指南
LabReadMPC=閱讀 WL-100 無線區域網路PC卡使用手冊
LabInstDPC=安裝 WL-100 使用者手冊
LabReadGCF=閱讀 WL-110 無線區域網路CF卡快速安裝指南
LabReadMCF=閱讀 WL-110 無線區域網路CF卡使用手冊
LabInstDCF=安裝 WL-110 使用者手冊
LabReadGUSB=閱讀 WL-140 無線區域網路USB卡快速安裝指南
LabReadMUSB=閱讀 WL-140 無線區域網路USB卡使用手冊
LabInstDUSB=安裝 WL-140 使用者手冊
LabHint2=文件為 pdf 格式，瀏覽前必須安裝 Adobe Reader 軟體。
LabUninst=解除安裝華碩網路卡應用程式和驅動程式
LabHint1_3=按一下此處以解除安裝網路卡的應用程式和驅動程式
LabInstOdyssey=安裝 Odyssey 程式 (支援 WPA)
LabHint1_10=如果你想使用 WPA 功能，請按一下此處安裝 Odyssey 客戶端設定程式。
LabHint1_11=按一下此處以執行靜默安裝
Mesg1=文件為 pdf 格式，瀏覽前必須安裝 Adobe Reader 軟體。\n您想要現在安裝 Adobe Reader 嗎？
Mesg2=您尚未安裝華碩網路卡應用程式
Mesg3=在安裝之前請先關閉華碩網路卡線上更新程式
Mesg4=在解除安裝之前請先關閉華碩網路卡線上更新程式
Mesg5=您先前所安裝的語言版本與現在的不同。假如想要繼續安裝的工作，您必須先移除之前安裝的版本。您想要現在解除安裝嗎？
Mesg6=1. 區域網路PC卡: 請將網卡插入電腦的 PCMCIA 插槽。\n    區域網路USB卡: 請將網卡連接至電腦的 USB 埠。
LabHint2_3_Q=點選安裝快速使用指南
LabHint1_6_Q=點選檢視或安裝快速使用指南
LabInstD_Q=安裝快速使用指南
LabRead_Q=閱讀/安裝快速使用指南
LabelPatch=安裝系統更新檔
LabHint1_9=點選安裝系統更新檔後重開機
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=更新韌體
LabHint1_12=點選安裝新韌體前，先安裝驅動程式
[CHINESE_T]

[CHINESE_S]
Language=中文
LabInst=安装华硕网卡应用程序和驱动程序
LabInst_Vista=安装华硕网卡驱动程序
LabInst_Win7=安装华硕网卡驱动程序
LabUpdate=运行华硕网卡在线更新程序
LabRead=阅读/安装用戶手册
LabExp=浏览光盘内容
LabBrow=浏览华硕网站
LabInstCard=华硕网卡安装指南
LabCE=安装华硕网卡(Windows CE)
LabHint1_1=提供如何安装网卡的说明
LabHint1_2=按一下此处以执行安装程序
LabHint1_4=点击此处以更新网卡的固件和驱动程序
LabHint1_5=点击此处以安装 Windows CE 系统的网卡驱动程序
LabHint1_6=按一下此处以阅读或安装用戶手册
LabHint1_7=按一下此处以开启资源管理器浏览光盘片内容
LabHint1_8=按一下此处以开启浏览器浏览华硕网站
LabAcrobatI=下载Adobe Reader
LabAcrobat=安装Adobe Reader 软体
LabInstD=安装用戶手册
LabReadM=阅读网卡用戶手册
LabReadG=阅读网卡快速安装指南
LabRet=返回
LabHint2_1=点击此处以显示网卡快速使用指南
LabHint2_2=点击此处以显示网卡用戶手册
LabHint2_3=按一下此处以安装用戶手册
LabHint2_4=文件为 pdf 格式，浏览前必须安装 Adobe Reader 软体。
LabHint2_5=点击此链接在线获取Adobe Reader安装文件。
LabHint2_6=返回安装主画面
LabHint3=返回安装主画面
LabRet3=返回
Label1=安装语言(&L) :
LabInst1=1. 无线局域网络PC卡: 请将网卡插入电脑的 PCMCIA 插槽。\n    无线局域网络USB卡: 请将网卡连接至电脑的 USB 接口。
LabInst2=2. 插入电脑后，Windows 将自动检测显卡，显示「添加硬件设置向导」。请遵循屏幕说明完成驱动程序安装。
LabInst3=3. 於系统要求驱动程序时将随网卡所附的光盘片置入光盘中，再指定光盘路径安装。
LabInst4=4. 安装过程中系统会提示你插入Windows安装光盘。此时插入WINDOWS安装光盘，再指出WINDOWS在光盘的路径安装即可。
LabInst5=5. 请在出现提示时，重新启动电脑。
LabReadGPC=阅读 WL-100 无线局域网络PC卡快速安装指南
LabReadMPC=阅读 WL-100 无线局域网络PC卡用戶手册
LabInstDPC=安装 WL-100 用戶手册
LabReadGCF=阅读 WL-110 无线局域网络CF卡快速安装指南
LabReadMCF=阅读 WL-110 无线局域网络CF卡用戶手册
LabInstDCF=安装 WL-110 用戶手册
LabReadGUSB=阅读 WL-140 无线局域网络USB卡快速安装指南
LabReadMUSB=阅读 WL-140 无线局域网络USB卡用戶手册
LabInstDUSB=安装 WL-140 用戶手册
LabHint2=文件为 pdf 格式，浏览前必须安装 Adobe Reader 软体。
LabUninst=卸载华硕网卡应用程序和驱动程序
LabHint1_3=按一下此处以卸载网卡的应用程序和驱动程序
LabInstOdyssey=安装 Odyssey 实用程序（包括 WPA 支持）
LabHint1_10=如果您想用 WPA 功能，单击以安装 Odyssey 客户端实用程序。
LabHint1_11=单击此处以执行静默安装
Mesg1=文件为 pdf 格式，浏览前必须安装 Adobe Reader 软体。\n您想要现在安装 Adobe Reader 吗？
Mesg2=您尚未安装华硕网卡应用程序
Mesg3=在安装之前请先关闭华硕网卡线上更新程序
Mesg4=在解除安装之前请先关闭华硕网卡线上更新程序
Mesg5=您先前所安装的语言版本与现在的不同。假如想要继续安装的工作，您必须先移除之前安装的版本。您想要现在解除安装吗？
Mesg6=1. 无线局域网络PC卡: 请将网卡插入电脑的 PCMCIA 插槽。\n    无线局域网络USB卡: 请将网卡连接至电脑的 USB 接口。
LabHint2_3_Q=点击安装快速使用指南
LabHint1_6_Q=点击查看或安装快速使用指南
LabInstD_Q=安装快速使用指南
LabRead_Q=阅读/安装快速使用指南
LabelPatch=安装系统更新文件
LabHint1_9=点选安装系统更新文件后重开机
LabInstScreen=安装屏幕保护程序
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=更新韧体
LabHint1_12=点选安装新韧体前，先安装驱动程序
[CHINESE_S]

[FRENCH]
Language=Français
LabInst=Installer les utilitaires/le pilote de la carte LAN ASUS
LabInst_Vista=Installer le pilote de la carte LAN ASUS
LabInst_Win7=Installer le pilote de la carte LAN ASUS
LabUpdate=Lancer Live Update Client ASUS
LabRead=Lire/Installer la documentation utilisateur
LabExp=Explorer le CD-ROM
LabBrow=Parcourir notre site Web
LabInstCard=Instructions d'installation de la carte LAN ASUS
LabCE=Installation pour Windows CE
LabHint1_1=Permet de savoir comment installer la carte LAN et ses pilotes
LabHint1_2=Cliquez pour lancer le programme d'installation
LabHint1_4=Cliquez ici pour mettre à jour le firmware et les pilotes de la carte LAN
LabHint1_5=Cliquez ici pour installer les pilotes de la carte LAN pour Windows CE
LabHint1_6=Cliquez pour lire ou installer le manuel utilisateur
LabHint1_7=Cliquez pour parcourir le CD-ROM en utilisant Internet Explorer
LabHint1_8=Cliquez pour ouvrir notre site Web dans votre navigateur 
LabAcrobatI=Télécharger Adobe Reader
LabAcrobat=Installer le logiciel Adobe Reader 
LabInstD=Installer la documentation utilisateur
LabReadM=Lire le Manuel utilisateur de la carte
LabReadG=Lire le Guide de démarrage rapide de la carte
LabRet=Retour
LabHint2_1=Cliquez ici pour afficher le guide de démarrage rapide de la carte LAN
LabHint2_2=Cliquez ici pour afficher le manuel de l'utilisateur de la carte LAN
LabHint2_3=Cliquez pour installer la documentation utilisateur
LabHint2_4=Le document est au format PDF. Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour le lire.
LabHint2_5=Cliquez pour télécharger le logiciel Adobe Reader depuis le site We d'Adobe.
LabHint2_6=Retour au menu d'installation principal
LabHint3=Retour au menu d'installation principal
LabRet3=Retour
Label1=&Langue d'installation:
LabInst1=1. Pour la Carte PCMCIA, insérez la Carte dans le slot PCMCIA.\n    Pour l’adaptateur USB, connectez la carte au port USB.
LabInst2=2. Windows détectera automatiquement la carte une fois cette dernière insérée dans l'ordinateur. L'assistant d'ajout de nouveau matériel apparaît alors. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la procédure d'installation du pilote.
LabInst3=3. Si l’assistant vous demande l’emplacement des fichiers du pilote, parcourez pour localiser votre lecteur de CD-ROM.
LabInst4=4. Lors de la procédure d’installation, il vous sera demandé le CD de Windows. Insérez votre disque d’installation de Windows et indiquez le chemin d’accès approprié.
LabInst5=5. Lorsqu’on vous le demandera, redémarrez votre ordinateur.
LabReadGPC=Lire le Guide de Démarrage Rapide de la Carte PC WL-100
LabReadMPC=Lire le Manuel Utilisateur de la Carte PC WL-100
LabInstDPC=Installer  la Documentation Utilisateur de la Carte PC WL-100
LabReadGCF=Lire le Guide de Démarrage Rapide de la Carte CF WL-110
LabReadMCF=Lire le Manuel Utilisateur de la Carte CF WL-110
LabInstDCF=Installer  la Documentation Utilisateur de la Carte CF WL-110
LabReadGUSB=Lire le Guide de Démarrage Rapide de l’Adaptateur USB WL-140
LabReadMUSB=Lire le Manuel Utilisateur de l’Adaptateur USB WL-140
LabInstDUSB=Installer la Documentation Utilisateur de l’Adaptateur USB WL-140
LabHint2=Le document est au format PDF. Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour le lire.
LabUninst=Désinstaller les utilitaires/le pilote de la carte LAN ASUS
LabHint1_3=Cliquez ici pour désinstaller les utilitaires/le pilote de la carte LAN de votre système
LabInstOdyssey=Installer l'utilitaire Odyssey (avec prise en charge WPA)
LabHint1_10=Cliquez pour installer l'utilitaire client Odyssey si vous voulez utiliser la fonction WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Le document est au format PDF. Vous aurez besoin d'Acrobat Reader d'Adobe pour le lire. \nVoulez-vous installer Adobe Reader maintenant?
Mesg2=Vous n'avez pas installé les utilitaires du Point d'Accès WLAN d'ASUS.
Mesg3=Veuillez fermer le programme Live Update de la carte LAN avant de procéder à l'installation.
Mesg4=Veuillez fermer le programme Live Update de la carte LAN avant de procéder à la désinstallation.
Mesg5=La langue de la version précédemment installée diffère de celle-ci. Si vous voulez poursuivre l'installation, vous devez désinstaller la version précédente. Voulez-vous la désinstaller maintenant? 
Mesg6=1. Pour la Carte PCMCIA, insérez la Carte dans le slot PCMCIA.\n    Pour l’adaptateur USB, connectez la carte au port USB.
LabHint2_3_Q=Cliquez pour installer le guide de démarrage rapide
LabHint1_6_Q=Cliquez pour ouvrir ou installer le guide de démarrage rapide
LabInstD_Q=Installer le guide de démarrage rapide
LabRead_Q=Lire/Installer le guide de démarrage rapide
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[FRENCH]

[GERMAN]
Language=Deutsch
LabInst=Dienstprogramm/Treiber für die ASUS LAN-Karte installieren
LabInst_Vista=Treiber für die ASUS LAN-Karte installieren
LabInst_Win7=Treiber für die ASUS LAN-Karte installieren
LabUpdate=ASUS Client Live Update ausführen
LabRead=Handbuch lesen/installieren
LabExp=CD-ROM erforschen
LabBrow=Unsere Website aufrufen
LabInstCard=Installationsanweisungen für die ASUS LAN-Karte
LabCE=Installation für Windows CE
LabHint1_1=Hier finden Sie, wie die LAN-Karte und ihre Treiber installiert werden
LabHint1_2=Klicken Sie hier, um das Installationsprogramm auszuführen
LabHint1_4=Klicken Sie hier, um die Firmware und die Treiber Ihrer LAN-Karte zu aktualisieren
LabHint1_5=Klicken Sie hier, um die Treiber Ihrer LAN-Karte für Windows CE zu installieren
LabHint1_6=Klicken Sie hier, um das Handbuch anzuschauen oder zu installieren 
LabHint1_7=Klicken Sie hier, um die CD-ROM mit Windows Explorer durchzuschauen
LabHint1_8=Klicken Sie hier, um unsere Website in Ihrem Browser aufzurufen
LabAcrobatI=Adobe Reader herunterladen
LabAcrobat=Adobe Reader Software installieren
LabInstD=Benutzerhandbuch installieren
LabReadM=Handbuch der Karte lesen
LabReadG=Schnellstarthandbuch für die Karte lesen
LabRet=Zurück
LabHint2_1=Klicken Sie hier, um die Schnellstartanleitung der LAN-Karte anzuzeigen
LabHint2_2=Klicken Sie hier, um das Benutzerhandbuch der LAN-Karte anzuzeigen
LabHint2_3=Klicken Sie hier, um das Handbuch zu installieren 
LabHint2_4=Die Dokumentdatei ist im PDF-Format. Sie brauchen Adobe Acrobat Reader, um sie lesen zu können.
LabHint2_5=Klicken Sie, um Adobe Reader von der Adobe-Webseite herunterzuladen.
LabHint2_6=Zurück zum Setup-Hauptmenü
LabHint3=Zurück zum Setup-Hauptmenü
LabRet3=Zurück
Label1=&Installationssprache:
LabInst1=1. Stecken Sie die Karte in den PCMCIA-Steckplatz ein, wenn Sie die PCMCIA-Karte verwenden. Schließen Sie die Karte an den USB-Anschluss an, wenn Sie den USB-Adapter verwenden.
LabInst2=2. Windows erkennt automatisch die Karte, sobald sie in den Computer eingelegt ist. Der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware wird angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiberinstallation abzuschließen.
LabInst3=3. Geben Sie durch Klicken auf "Durchsuchen" die Position Ihres CD-ROM-Laufwerks an, wenn der Hardware-Assistent nach der Position der Treiberdateien fragt.
LabInst4=4. Sie werden eventuell während der Installation aufgefordert die Windows-Betriebssystems-CD einzulegen. Legen Sie Ihre Windows-CD ein und geben den richtigen Pfad an.
LabInst5=5. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
LabReadGPC=Schnellstartanleitung der WL-100 PC-Card lesen
LabReadMPC=Benutzerhandbuch der WL-100 PC-Card lesen
LabInstDPC=Benutzerdokumentation der WL-100 PC-Card installieren
LabReadGCF=Schnellstartanleitung der WL-110 PC-Card lesen
LabReadMCF=Benutzerhandbuch der WL-110 PC-Card lesen
LabInstDCF=Benutzerdokumentation der WL-110 PC-Card installieren
LabReadGUSB=Schnellstartanleitung des WL-140 USB-Adapters lesen
LabReadMUSB=Benutzerhandbuch des WL-140 USB-Adapters lesen
LabInstDUSB=Benutzerdokumentation des WL-140 USB-Adapters installieren
LabHint2=Die Dokumentdatei ist im PDF-Format. Sie brauchen Adobe Acrobat Reader, um sie lesen zu können.
LabUninst=Dienstprogramm/Treiber für die ASUS LAN-Karte deinstallieren
LabHint1_3=Klicken Sie hier, um Dienstprogramm/Treiber der LAN-Karte von Ihrem System zu deinstallieren
LabInstOdyssey=Odyssey Utility (mit der WPA-Unterstützung) installieren
LabHint1_10=Anklicken, um das Odyssey Client Utility zu installieren, wenn Sie die WPA-Funktion verwenden möchten.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Die Dokumentdatei ist im PDF-Format. Sie brauchen Adobe Acrobat Reader, um sie lesen zu können.\nMöchten Sie Adobe Readerjetzt installieren?
Mesg2=Sie haben die Hilfsprogramme für die ASUS WLAN-Karte nicht installiert.
Mesg3=Bitte schließen Sie vor der Installation das LAN Card Live Update Programm.
Mesg4=Bitte schließen Sie vor der Deinstallation das LAN Card Live Update Programm.
Mesg5=Die Sprachversion ihrer alten Installation unterscheidet sich von der jetzigen. Wenn Sie mit der Installation fortfahren möchten, müssen Sie die alte Version entfernen. Möchten Sie sie jetzt entfernen?
Mesg6=1. Stecken Sie die Karte in den PCMCIA-Steckplatz ein, wenn Sie die PCMCIA-Karte verwenden.\n    Schließen Sie die Karte an den USB-Anschluss an, wenn Sie den USB-Adapter verwenden.
LabHint2_3_Q=Zum Installieren der Schnellstartanleitung anklicken
LabHint1_6_Q=Zum Anzeigen oder Installieren der Schnellstartanleitung anklicken
LabInstD_Q=Schnellstartanleitung installieren
LabRead_Q=Lesen/Schnellstartanleitung installieren
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[GERMAN]

[ITALIAN]
Language=Italiano
LabInst=Installa utility/driver della scheda LAN ASUS
LabInst_Vista=Installa driver della scheda LAN ASUS
LabInst_Win7=Installa driver della scheda LAN ASUS
LabUpdate=Avvia il client ASUS Live Update
LabRead=Leggi/Installa Documentazione Utente
LabExp=Esplora CD-ROM
LabBrow=Visita il nostro Sito Web 
LabInstCard=Istruzioni di installazione della scheda LAN ASUS
LabCE=Installazione per Windows CE
LabHint1_1=Istruzioni sull'installazione della scheda LAN e dei driver
LabHint1_2=Fare click per eseguire il programma di installazione delle impostazioni
LabHint1_4=Clicca per aggiornare il firmware della scheda LAN e i driver
LabHint1_5=Clicca per installare i driver della scheda LAN per Windows CE
LabHint1_6=Fare click per visualizzare o installare il manuale utente
LabHint1_7=Fare click per sfogliare CD-ROM utilizzando Esplora Risorse
LabHint1_8=Fare click per aprire il nostro sito web
LabAcrobatI=Scarica Adobe Reader
LabAcrobat=Installa Adobe Reader
LabInstD=Installa Documentazione Utente
LabReadM=Leggi Manuale Utente della Scheda
LabReadG=Leggi Guida alla Consultazione Veloce della Scheda
LabRet=Ritorno
LabHint2_1=Clicca per visualizzare la guida rapida della scheda LAN
LabHint2_2=Clicca per visualizzare il manuale utente della scheda LAN
LabHint2_3=Fare click per installare la documentazione dell'utente
LabHint2_4=Il file del documento è in formato PDF. Utilizzare Adobe Acrobat Reader per visualizzarlo.
LabHint2_5=Cliccare qui per eseguire il download di Adobe Reader dal sito Adobe.
LabHint2_6=Torna al Menu Principale Installazione
LabHint3=Torna al Menu Principale Installazione
LabRet3=Ritorno
Label1=Lingua Installazione:
LabInst1=1. Per schede PCMCIA: inserire la scheda nell’alloggio PCMCIA.\n    Per adattatore USB: collegare la scheda nella porta USB.
LabInst2=2. La scheda viene rilevata automaticamente da Windows una volta inserita nel computer. Apparirà la finestra "Installazione Guidata Nuovo Hardware". Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di installazione dei driver.
LabInst3=3. Se la finestra di dialogo richiede la posizione dei file del driver, sfogliare per cercare l’unità CD-ROM. 
LabInst4=4. Durante il processo d’installazione è possibile che sia richiesto il CD del sistema operativo Windows. Inserire il disco d’installazione di Windows ed indicare il percorso corretto. 
LabInst5=5. Quando è richiesto, riavviare il computer. 
LabReadGPC=Leggere la Guida all’avviamento rapido della scheda PC WL-100
LabReadMPC=Leggere il Manuale utente della scheda PC WL-100
LabInstDPC=Installare la Documentazione utente della scheda PC WL-100
LabReadGCF=Leggere la Guida all’avviamento rapido della scheda CF WL-110
LabReadMCF=Leggere il Manuale utente della scheda CF WL-110
LabInstDCF=Installare la Documentazione utente della scheda CF WL-110
LabReadGUSB=Leggere la Guida all’avviamento rapido dell’adattatore USB WL-140
LabReadMUSB=Leggere il Manuale utente dell’adattatore USB WL-140
LabInstDUSB=Installare la Documentazione utente dell’adattatore USB WL-140
LabHint2=Il file del documento è in formato PDF. Utilizzare Adobe Acrobat Reader per visualizzarlo.
LabUninst=Rimuovi utility/driver della scheda LAN ASUS
LabHint1_3=Clicca per rimuovere le utility/driver della scheda LAN dal sistema
LabInstOdyssey=Installa uitilità Odyssey (con supporto WPA)
LabHint1_10=Fare clic per installare l'utilità client Odyssey se si vuole utilizzare la funzione WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Il documento è in formato PDF. Utilizzare Adobe Acrobat Reader per visualizzarlo.\nSi desidera installare ora Adobe Reader?
Mesg2=Le Utilities della Scheda ASUS WLAN non sono state installate.
Mesg3=Prima dell'installazione chiudi il programma Live Update per la scheda LAN.
Mesg4=Prima della rimozione chiudi il programma Live Update per la scheda LAN.
Mesg5=Il linguaggio della versione precedentemente installata è diverso dalla nuova. Se si desidera continuare con l'installazione, rimuovere la versione precedente. Si desidera disinstallare ora?
Mesg6=1. Per schede PCMCIA: inserire la scheda nell’alloggio PCMCIA.\n    Per adattatore USB: collegare la scheda nella porta USB.
LabHint2_3_Q=Cliccate per installare la guida rapida
LabHint1_6_Q=Cliccate per visualizzare o installare la guida rapida
LabInstD_Q=Installa guida rapida
LabRead_Q=Leggi/Installa guida rapida
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[ITALIAN]

[RUSSIAN]
Language=Русский
LabInst=Установить утилиты и драйвер сетевой карты ASUS
LabInst_Vista=Установить драйвер сетевой карты
LabInst_Win7=Установить драйвер сетевой карты
LabUpdate=Запустить поиск обновлений
LabRead=Прочитать/установить документацию пользователя
LabExp=Обзор содержимого компакт-диска
LabBrow=Открыть сайт компании
LabInstCard=Инструкции по установке сетевой карты
LabCE=Установка для Windows CE
LabHint1_1=Инструкции по установке сетевой карты и драйверов
LabHint1_2=Нажмите для запуска программы установки
LabHint1_4=Нажмите для обновления прошивки и драйверов сетевой карты
LabHint1_5=Нажмите для установки драйверов сетевой карты для Windows CE.
LabHint1_6=Нажмите для установки или просмотра руководства пользователя
LabHint1_7=Нажмите для просмотра содержимого компакт-диска при помощи проводника Windows
LabHint1_8=Нажмите для просмотра сайта в браузере
LabAcrobatI=Загрузить программуAdobe Reader
LabAcrobat=Установить программу Adobe Reader
LabInstD=Установить документацию пользователя
LabReadM=Прочитать руководство пользователя
LabReadG=Прочитать краткое руководство
LabRet=Назад
LabHint2_1=Нажмите для отображения краткого руководства сетевой карты.
LabHint2_2=Нажмите для отображения руководства пользователя сетевой карты.
LabHint2_3=Нажмите, чтобы установить документацию пользователя
LabHint2_4=Данный документ в формате PDF. Для его просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader.
LabHint2_5=Нажмите для загрузки Adobe Reader с сайта Adobe
LabHint2_6=Вернуться в основное меню
LabHint3=Вернуться в основное меню
LabRet3=Назад
Label1=Язык установки(&L):
LabInst1=
LabInst2=2. Windows автоматически обнаружит карту при установке ее в компьютер. Появится окно мастера нового оборудования.  Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса установки драйвера.
LabInst3=3. Если мастер запросит расположение файлов драйвера, выберите дисковод CD-ROM.
LabInst4=4. В процессе установки мастер может запросить диск с операционной системой Windows. Вставьте установочный диск Windows и укажите правильный путь.
LabInst5=5. Когда будет выдан соответствующий запрос, перезапустите компьютер.
LabReadGPC=Читать краткое руководство для карты WL-100
LabReadMPC=Читать руководство пользователя для карты WL-100
LabInstDPC=Установить документацию пользователя для карты WL-100
LabReadGCF=Читать краткое руководство для карты WL-100 CF
LabReadMCF=Читать руководство пользователя для карты WL-100 CF
LabInstDCF=Установить документацию пользователя для карты WL-100
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Данный документ в формате PDF. Для его просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader.
LabUninst=Удалить утилиты и драйвер сетевой карты
LabHint1_3=Нажмите для удаления утилиты и драйвера сетевой карты
LabInstOdyssey=Установка утилиты Odyssey (с поддержкой WPA)
LabHint1_10=Если требуется использовать функцию WPA, то щелкните для установки утилиты клиента Odyssey.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Данный документ в формате PDF. Для его просмотра необходима программа Adobe Acrobat Reader.\nУстановить программу?
Mesg2=Не установлены утилиты беспроводного адаптера ASUS.
Mesg3=Перед установкой закройте программу обновления сетевой карты.
Mesg4=Перед удалением закройте программу обновления сетевой карты.
Mesg5=Язык установленной ранее версии программы отличается от языка новой версии. Если вы хотите продолжить установку, необходимо удалить предыдущую версию. Удалить программу?
Mesg6=1. При использовании PCMCIA-карты установите карту в гнездо PCMCIA.\n    При использовании адаптера USB подключите плату к порту USB.
LabHint2_3_Q=Нажмите для установки краткого руководства
LabHint1_6_Q= Нажмите для просмотра или установки краткого руководства
LabInstD_Q=Установить краткое руководство
LabRead_Q=Прочитать/установить краткое руководство
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=Запустить мастер настройки
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[RUSSIAN]

[TURKISH]
Language=Turkish
LabInst=ASUS LAN Kartı Yardımcı Programlarını/Sürücüsünü Kurun
LabInst_Vista=ASUS LAN Kartı Sürücüsünü Kurun
LabInst_Win7=ASUS LAN Kartı Sürücüsünü Kurun
LabUpdate=ASUS LAN Kartı Yardımcı Programlarını/Sürücüsünü Kurun
LabRead=Kullanıcı Belgesini Oku/Yükle
LabExp=Bu CD’ye gözat
LabBrow=Web Sitemize gözatın
LabInstCard=ASUS LAN Kartı Kurulum Talimatları
LabCE=Windows CE Kurulumu
LabHint1_1=LAN Kartı ve sürücülerinin nasıl kurulacağı hakkında bilgi sağlar
LabHint1_2=Kurulum yükleme programını çalıştırmak için tıklayın
LabHint1_4=LAN Kartı üretici yazılımınızı ve sürücülerinizi güncelleştirmek için tıklayın
LabHint1_5=Windows CE için LAN Kartı sürücülerini kurmak için tıklayın
LabHint1_6=Kullanım kılavuzunu görüntülemek veya yüklemek için tıklayın
LabHint1_7=Windows Explorer’ı kullanarak bu CD’ye gözatmak için tıklayın
LabHint1_8=Web sitemizi tarayıcınızda açmak için tıklayın
LabAcrobatI=Adobe Reader İndir
LabAcrobat=Adobe Reader Yazılımı Kur
LabInstD=Kullanıcı Belgesini Kur
LabReadM=Kartın Kullanım Kılavuzunu Okuyun
LabReadG=Kartın Hızlı Başlangıç Kılavuzunu Okuyun
LabRet=Dönüş
LabHint2_1=LAN Kartı Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu görüntülemek için tıklayın
LabHint2_2=LAN Kartı Kullanıcı Kılavuzu'nu görüntülemek için tıklayın
LabHint2_3=Kullanıcı belgesini kurmak için tıklayın
LabHint2_4=Belge PDF formatındadır. Görüntülemek için Adobe Acrobat Reader’ınızın olması gereklidir.
LabHint2_5=Adobe web sitesinden Adobe Reader indirmek için tıklayın.
LabHint2_6=Ayar Ana Menüsüne Geri Dön
LabHint3=Ayar Ana Menüsüne Geri Dön
LabRet3=Dönüş
Label1=Kurulum Dili:
LabInst1=1. PCMCIA Kartı için Kartı PCMCIA yuvasına yerleştirin.\n    USB Adaptör için kartı USB bağlantı noktasına bağlayın.
LabInst2=2. Windows, kartı bilgisayara takılır takılmaz otomatik olarak algılacaktır. Add New Hardware Wizard (Yeni Donanım Ekle Sihirbazı) ekrana gelir. Sürücü kurulum işlemini tamamlamak için ekran üstü talimatları izleyin.
LabInst3=3. Eğer Sihirbaz sürücü dosyalarının yerini sorarsa, CD-ROM sürücünüzün yerini bulmak için gözatın.
LabInst4=4. Yükleme süreci sırasında, Windows İşletim Sistemi CD’si için uyarı alabilirsiniz. Windows kurulum diskini yerleştirin ve doğru yolu belirtin.
LabInst5=5. Uyarı verildiğinde, bilgisayarınızı yeniden başlatın.
LabReadGPC=WL-100 PC Kartı Hızlı Başlatma Kılavuzunu Okuyun
LabReadMPC=WL-100 PC Kartı Kullanım Kılavuzunu Okuyun
LabInstDPC=WL-100 PC Kartı Kullanıcı Belgesini Yükleyin
LabReadGCF=WL-110 CF Kartı Hızlı Başlatma Kılavuzunu Okuyun
LabReadMCF=WL-110 CF Kartı Kullanım Kılavuzunu Okuyun
LabInstDCF=WL-110 CF Kartı Kullanıcı Belgesini Yükleyin
LabReadGUSB=WL-140 USB Adaptörü Hızlı Başlatma Kılavuzunu Okuyun
LabReadMUSB=WL-140 USB Adaptörü Kullanım Kılavuzunu Okuyun
LabInstDUSB=WL-140 USB Adaptörü Kullanıcı Belgesini Yükleyin
LabHint2=Belge PDF formatındadır. Görüntülemek için Adobe Acrobat Reader’ınızın olması gereklidir.
LabUninst=ASUS LAN Kartı Yardımcı Programlarını/Sürücüsününü kaldırın
LabHint1_3=LAN Kartı yardımcı programlarını/sürücüsünü sisteminizden kaldırmak için tıklayın
LabInstOdyssey=Odyssey Yardımcı Programını Yükleyin (WPA desteği ile)
LabHint1_10=WPA işlevini kullanmak isterseniz Odyssey istemcisi yardımcı programını yüklemek için tıklayın.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Belge PDF formatındadır. Görüntülemek için Adobe Acrobat Reader gereklidir. \nAdobe Reader’ı şimdi yüklemek istiyor musunuz?
Mesg2=ASUS WLAN Kartı Yardımcı Programlarını yükleyemediniz.
Mesg3=Lütfen, kurulumdan önce LAN Kartı Live Update (Canlı Güncelleştirme) programını kapatın.
Mesg4=Lütfen, kurulumdan önce LAN Kartı Live Update (Canlı Güncelleştirme) programını kapatın.
Mesg5=Önceki dil sürümü yüklemesi yenisinden farklıdır. Yüklemeye devam etmek isterseniz, önceki sürümü kaldırmanız gereklidir. Şimdi kurulumu kaldırmak istiyor musunuz?
Mesg6=1. PCMCIA Kartı için Kartı PCMCIA yuvasına yerleştirin.\n    USB Adaptör için kartı USB bağlantı noktasına bağlayın.
LabHint2_3_Q=Hızlı Başlangıç Kılavuzunu yüklemek için tıklayın
LabHint1_6_Q=Hızlı Başlangıç Kılavuzunu yüklemek veya görüntülemek için tıklayın
LabInstD_Q=Hızlı Başlatma Kılavuzunu Yükleyin
LabRead_Q=Kullanıcı Belgesini Oku/Yükle
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[TURKISH]

[JAPANESE]
Language=Japanese
LabInst=ASUS LANカードユーティリティ/ドライバーをインストールする
LabInst_Vista=ASUS LANカードドライバーをインストールする
LabInst_Win7=ASUS LANカードドライバーをインストールする
LabUpdate=ASUS Client Live Update を実行する
LabRead=ユーザードキュメントのインストール/表示
LabExp=CD-ROM の内容
LabBrow=Web サイトへアクセス
LabInstCard=ASUS LANカードの取り付け手順
LabCE=Windows CE へのインストール
LabHint1_1=LANカードの取り付けとドライバーのインストールの手順を説明します。
LabHint1_2=クリックするとインストールプログラムが起動します
LabHint1_4=クリックすると、LANカードのファームウェアとドライバーを更新します。
LabHint1_5=クリックすると、Windows CE用のLANカードのドライバーをインストールします。
LabHint1_6=クリックするとユーザーマニュアルをインストールまたは表示します
LabHint1_7=クリックすると CD-ROM の内容をエクスプローラーを用いて表示します
LabHint1_8=クリックするとASUSホームページにアクセスします
LabAcrobatI=Adobe Reader のダウンロード
LabAcrobat=Adobe Reader のインストール
LabInstD=ユーザードキュメントのインストール
LabReadM=ユーザーマニュアルの表示
LabReadG=クイックスタートガイドの表示
LabRet=戻る
LabHint2_1=クリックすると、LANカードクイックインストールガイドを表示します。
LabHint2_2=クリックすると、LANカードユーザーマニュアルを表示します。
LabHint2_3=クリックするとユーザードキュメントをインストールします
LabHint2_4=PDF 文書のため表示するには Adobe Acrobat Reader が必要です.
LabHint2_5=PDF 文書のため表示するには Adobe Acrobat Reader が必要です.
LabHint2_6=インメニューに戻る
LabHint3=メインメニューに戻る
LabRet3=戻る
Label1=インストール時の言語(&L):
LabInst1=1. PCMCIA カードの場合は、カードをPCMCIA スロットに挿入します。\n   USB アダプタの場合は、カードをUSB ポートに接続します。
LabInst2=2. Windows では、コンピューターに挿入されたカードは自動的に検出されます。続いて、新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されまので、画面の指示に従いドライバーのインストールを完了してください。
LabInst3=3. ウィザードでドライバファイルの場所指定を求める画面が表示された場合は、CD-ROMの場所を探してください。
LabInst4=4. インストールの処理中にWindows OSのCDが要求される場合があります。その場合はWindows のセットアップディスクを挿入し、正しいパスを指定してください。
LabInst5=5. 画面表示に従って再起動します。
LabReadGPC=WL-100 PC カードのクイックスタートガイドをお読みください
LabReadMPC=WL-100 PC カードのユーザーガイドをお読みください
LabInstDPC=WL-100 PC カードのユーザードキュメントをインストールしてください
LabReadGCF=WL-110 CF カードのクイックスタートガイドをお読みください
LabReadMCF=WL-110 CF カードのユーザーガイドをお読みください
LabInstDCF=WL-110 CF カードのユーザードキュメントをインストールしてください
LabReadGUSB=WL-140 USB アダプタのクイックスタートガイドをお読みください
LabReadMUSB=WL-140 USB ユーザーガイドをお読みください
LabInstDUSB=WL-140 USB アダプタのユーザードキュメントをインストールしてください
LabHint2=PDF 文書のため表示するには Adobe Acrobat Reader が必要です.
LabUninst=ASUS LANカードのユーティリティ/ドライバーをアンインストール
LabHint1_3=クリックすると、LANカードのユーティリティ/ドライバーをシステムから削除します。
LabInstOdyssey=Odysseyユーティリティのインストール(WPAサポート付き)
LabHint1_10=WPA機能を使用する場合、Odysseyクライアントユーティリティを
LabHint1_11=サイレントインストールを実行する
Mesg1=PDF 文書のため表示するには Adobe Acrobat Reader が必要です.\nAdobe Reader をインストールしますか?
Mesg2=ASUS WLAN Card ユーティリティがインストールされていません.
Mesg3=インストールする前に、LAN Card Live Update を閉じてください。
Mesg4=アンインストールする前に、LAN Card Live Update を閉じてください。
Mesg5=以前のバージョンと言語が異なっています. インストールする前に以前のバージョンをアンインストールする必要があります. ただちにアンインストールしますか?
Mesg6=1. PCMCIA カードの場合は、カードをPCMCIA スロットに挿入します。\n   USB アダプタの場合は、カードをUSB ポートに接続します。
LabHint2_3_Q=クリックしてクイックスタートガイドをインストールする
LabHint1_6_Q=クリックしてクイックスタートガイドを見る、またはインストールする
LabInstD_Q=クイックインストールガイドをインストール
LabRead_Q=クイックインストールガイドをインストール/表示
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[JAPANESE]

[SPANISH]
Language=Español
LabInst=Instalar el controlador y las utilidades de la tarjeta LAN de ASUS
LabInst_Vista=Instalar el controlador de la tarjeta LAN de ASUS
LabInst_Win7=Instalar el controlador de la tarjeta LAN de ASUS
LabUpdate=Ejecutar la actualización en directo del cliente ASUS
LabRead=Leer/Instalar Documentación del Usuario
LabExp=Explorar CD-ROM
LabBrow=Visite nuestro Sitio de Internet
LabInstCard=Instrucciones de instalación de la tarjeta LAN de ASUS
LabCE=Instalación para Windows CE
LabHint1_1=Proporciona información sobre cómo instalar la tarjeta LAN y sus controladores
LabHint1_2=Haga clic para instalar el programa de configuración
LabHint1_4=Haga clic para actualizar los controladores y el firmware de la tarjeta LAN
LabHint1_5=Haga clic para instalar los controladores de la tarjeta LAN para Windows CE
LabHint1_6=Haga clic para ver o instalar el manual del usuario
LabHint1_7=Haga clic para navegar el CD-ROM con Windows Explorer
LabHint1_8=Haga clic para abrir nuestro sitio de internet en su navegador
LabAcrobatI=Descargue Adobe Reader
LabAcrobat=Instale el software Adobe Reader
LabInstD=Instale la Documentación del Usuario
LabReadM=Lea el Manual del Usuario de la Tarjeta
LabReadG=Lea la Guía de Inicio Rápido de la Tarjeta
LabRet=Regresar
LabHint2_1=Haga clic para mostrar la guía de inicio rápido de la tarjeta LAN.
LabHint2_2=Haga clic para mostrar el manual de usuario de la tarjeta LAN.
LabHint2_3=Haga clic para instalar la documentación del usuario
LabHint2_4=Archivo en PDF. Es necesario instalar Adobe Acrobat Reader para abrirlo.
LabHint2_5=Haga clic para descargar Adobe Reader desde el sitio Web de Adobe.
LabHint2_6=Volver al Menú Principal de Configuración
LabHint3=Volver al Menú Principal de la Configuración
LabRet3=Regresar
Label1=Instalación e Idioma:
LabInst1=1. Para tarjetas PCMCIA, inserte la tarjeta dentro de la ranura PCMCIA. \n    Para adaptadores USB, conecte la tarjeta al puerto USB.
LabInst2=2. Windows detectará automáticamente la tarjeta cuando se inserte en el equipo. Aparecerá el cuadro de diálogo Add New Hardware Wizard (Asistente para hardware nuevo encontrado). Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de instalación del controlador.
LabInst3=3. Si el Asistente le solicita la ubicación de los archivos del controlador, examine el equipo para localizar la unidad de CD-ROM.
LabInst4=4. Durante el proceso de instalación, puede que se le solicite el CD del sistema operativo Windows. Inserte el disco de configuración de Windows e indique la ruta de acceso correcta.
LabInst5=5. Cuando se le solicite, reinicie el equipo.
LabReadGPC=Lea la Guía de inicio rápido de la tarjeta PC WL-100
LabReadMPC=Lea el Manual del usuario de la tarjeta PC WL-100 PC
LabInstDPC=Instale la documentación del usuario de la tarjeta PC WL-100
LabReadGCF=Lea la Guía de inicio rápido de la tarjeta CF WL-110
LabReadMCF=Lea el Manual del usuario de la tarjeta CF WL-110
LabInstDCF=Instale la documentación del usuario de la tarjeta CF WL-110
LabReadGUSB=Lea la Guía de inicio rápido del adaptador USB WL-140
LabReadMUSB=Lea el Manual del usuario del adaptador USB WL-140
LabInstDUSB=Instale la documentación del usuario del adaptador USB WL-140
LabHint2=El archivo del documento esta en formato PDF. Ncesitará Adobe Acrobat Reader para ver esto.
LabUninst=Desinstalar el controlador y las utilidades de la tarjeta LAN de ASUS
LabHint1_3=Haga clic para desinstalar el controlador y las utilidades de la tarjeta LAN del sistema
LabInstOdyssey=Instalar utilidad Odyssey (con soporte WPA)
LabHint1_10=Haga clic para instalar la utilidad de cliente Odyssey si desea utilizar la función WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Archivo en PDF. Es necesario instalar Adobe Acrobat Reader para abrirlo. ¿Desea instalar Adobe Reader ahora?
Mesg2=Usted no tiene instalado el programa de utilidades de la Tarjeta WLAN de ASUS.
Mesg3=Cierre del programa de actualización en directo de la tarjeta LAN antes de realizar la instalación.
Mesg4=Cierre del programa de actualización en directo de la tarjeta LAN antes de realizar la desinstalación.
Mesg5=El idioma de la instalación anterior es diferente al de la instalación seleccionada. Si usted quiere continuar la instalación, deberá desinstalar las utilidades de la versión anterior. ¿Desea desinstalarlas ahora?
Mesg6=1. Para tarjetas PCMCIA, inserte la tarjeta dentro de la ranura PCMCIA.\n    Para adaptadores USB, conecte la tarjeta al puerto USB.
LabHint2_3_Q=Hacer clic para instalar la guía de inicio rápido
LabHint1_6_Q=Hacer clic para ver o instalar la guía de inicio rápido
LabInstD_Q=Instalar la guía de inicio rápido
LabRead_Q=Leer/Instalar la guía de inicio rápido 
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=Instalar Utilidades de la tarjeta ASUS WLAN
LabUninst_XP=Desinstalar Utilidades de la tarjeta ASUS WLAN
LabHint1_3_XP=Haga clic en desinstalar las utilidades de la tarjeta WLAN de su sistema
Mesg7=Asegúrese de que el adaptador USB-WIFI no está conectado, antes de seguir con la instalación.
Mesg8=El adaptador Inalámbrico se ha instalado correctamente.
Mesg10=El Adaptador Inalámbrico ya está desinstalado.
Mesg11=El adaptador Inalámbrico se está desinstalando. Por favor, espere.
Mesg12=Por favor, desconecte su adaptador inalámbrico.
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[SPANISH]

[PORTUGUESE_BRAZILIAN]
Language=
LabInst=Instalar Utilitários/Driver para Placa LAN da ASUS
LabInst_Vista=Instalar Driver para Placa LAN da ASUS
LabInst_Win7=Instalar Driver para Placa LAN da ASUS
LabUpdate=Executar a Atualização do ASUS Client Live
LabRead=Ler/Instalar Documentação do Usuário
LabExp=Explorar este CD
LabBrow=Navegar em nosso Web Site
LabInstCard=Instruções de instalação da Placa LAN da ASUS
LabCE=Instalação para Windows CE
LabHint1_1=Fornece como instalar a placa LAN e seus drivers
LabHint1_2=Clique para executar o programa de instalação de configuração
LabHint1_4=Clique para atualizar o firmware e os drivers da Placa LAN
LabHint1_5=Clique para instalar os drivers da placa de LAN para Windows CE
LabHint1_6=Clique para ver ou instalar a documentação do usuário
LabHint1_7=Clique para navegar este CD usando o Windows Explorer
LabHint1_8=Clique para abrir nosso web site em nosso navegador
LabAcrobatI=Baixar o Adobe Reader
LabAcrobat=Instalar o Software Adobe Reader
LabInstD=Instalar Documentação do Usuário
LabReadM=Ler Manual do Usuário do Cartão
LabReadG=Ler Guia de Início Rápido do Cartão
LabRet=Voltar
LabHint2_1=Clique para exibir o Guia de Início Rápido da Placa LAN
LabHint2_2=Clique para exibir o Manual do Usuário da Placa LAN
LabHint2_3=Clique para instalar a documentação do usuário
LabHint2_4=O arquivo documento é formato PDF. Você precisa do Adobe Acrobat Reader para visualizá-lo.
LabHint2_5=Clique para fazer o download do Adobe Reader pelo website Adobe.
LabHint2_6=Voltar ao Menu Principal de Configuração
LabHint3=Voltar ao Menu Principal de Configuração
LabRet3=Voltar
Label1=Instalação Idioma:
LabInst1=
LabInst2=2. O Windows detectará automaticamente a Placa depois de inserida no computador. O Assistente para adicionar novo hardware é exibido. Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação do driver.
LabInst3=3. Se o Assistente solicitar a localização dos arquivos de driver, pesquise para localizar a unidade de CD-ROM.
LabInst4=4. Durante o processo de instalação, você pode receber alertas pedindo o CD do Sistema Operacional Windows. Insira o disco de instalação do Windows e indique o caminho correto.
LabInst5=5. Quando solicitado, reinicie o computador.
LabReadGPC=Leia o Guia de Início Rápido da Placa WL-100 PC
LabReadMPC=Leia o Manual do Usuário da placa WL-100 PC
LabInstDPC=Instalar a Documentação do Usuário da placa WL-100 PC
LabReadGCF=Leia o Guia de Início Rápido da Placa WL-110 CF
LabReadMCF=Leia o Manual do Usuário da placa WL-110 CF
LabInstDCF=Instalar a Documentação do Usuário da placa WL-110 CF
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=O arquivo documento é formato PDF. Você precisa do Adobe Acrobat Reader para visualizá-lo.
LabUninst=Desinstalar Utilitários/Driver para Placa LAN da ASUS
LabHint1_3=Clique para desinstalar os utilitários / driver da Placa LAN do seu sistema
LabInstOdyssey=Instalar o Utilitário Odyssey (com suporte WPA)
LabHint1_10=Clique para instalar o Utilitário do Cliente Odyssey se você desejar usar a função WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=O documento é formato PDF. Você precisa do Adobe Acrobat Reader para visualizá-lo.\nDeseja instalar o Adobe Reader agora?
Mesg2=Você não instalou os Utilitários do Cartão ASUS WLAN.
Mesg3=Por favor feche o programa de Atualização da Placa LAN Live antes de instalar.
Mesg4=Por favor feche o programa de Atualização da Placa LAN Live antes de desinstalar.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Clique para instalar o Guia de Início Rápido
LabHint1_6_Q=Clique para ver ou instalar o Guia de Início Rápido
LabInstD_Q=Instalar o Guia de Início Rápido
LabRead_Q=Ler/instalar o Guia de Início Rápido
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[PORTUGUESE_BRAZILIAN]

[DANISH]
Language=
LabInst=Installer program/driver til ASUS LAN-kort
LabInst_Vista=Installer driver til ASUS LAN-kort
LabInst_Win7=Installer driver til ASUS LAN-kort
LabUpdate=Kør opdatering til ASUS Client Live
LabRead=Læs/installer brugerdokumentation 
LabExp=Gennemse denne CD
LabBrow=Besøg vores hjemmeside
LabInstCard=Vejledninger til installation af ASUS LAN-kortet
LabCE=Installation i Windows CE
LabHint1_1=Viser, hvordan man installere LAN-kortet og dets drivere
LabHint1_2=Klik for at køre installationsprogrammet
LabHint1_4=Klikkes, for at opdatere din firmware og driverne til LAN-kortet
LabHint1_5=Klikkes, for at installere driverne til LAN-kortet i Windows CE
LabHint1_6=Klik for at se eller installere brugerdokumentationen
LabHint1_7=Klik for at gennemse denne cd med Windows stifinder 
LabHint1_8=Klik for at åbne vores hjemmeside i din browser 
LabAcrobatI=Download Adobe Reader 
LabAcrobat=Installer Adobe Reader
LabInstD=Installer Adobe Reader
LabReadM=Læs brugervejledningen til kortet
LabReadG=Læs startvejledningen til kortet
LabRet=Gå tilbage
LabHint2_1=Klikkes, for at se startvejledningen til LAN-kortet
LabHint2_2=Klikkes, for at se brugervejledningen til LAN-kortet
LabHint2_3=Klik for at installere brugerdokumentationen
LabHint2_4=Dokumentfilen er i PDF-format.  Du skal bruge Adobe Acrobat Reader til at åbne den. 
LabHint2_5=Dokumentfilen er i PDF format. Du skal bruge Adobe Acrobat Reader for at åbne den.
LabHint2_6=Tilbage til hovedmenuen i opsætningen
LabHint3=Tilbage til hovedmenuen i opsætningen
LabRet3=Gå tilbage
Label1=Installation & sprog:
LabInst1=
LabInst2=2. Windows registrerer automatisk kortet, når det sættes i computeren. Vejledning til tilføjelse af ny hardware vises. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen af driveren.
LabInst3=3. Hvis vejledningen beder dig om angive placeringen af driverfilerne, skal du finde dem på dit cd-drev.
LabInst4=4. Under installationen vil du muligvis blive bedt om, at putte din Windows system-cd i cd-drevet. Sæt din Windows-installationsdisk i drevet, og angiv den korrekte sti.
LabInst5=5. Genstart din computer, når du bliver bedt om det.
LabReadGPC=Læs startvejledningen til WL-100 PC-kortet
LabReadMPC=Læs brugervejledningen til WL-100 PC-kortet
LabInstDPC=Installer brugerdokumentationen til WL-100 PC-kortet
LabReadGCF=Læs startvejledningen til WL-110 CF PC-kortet
LabReadMCF=Læs brugervejledningen til WL-110 CF PC-kortet
LabInstDCF=Installer brugerdokumentationen til WL-110 CF PC-kortet
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Dokumentfilen er i PDF-format.  Du skal bruge Adobe Acrobat Reader til at åbne den. 
LabUninst=Afinstaller program/driver til ASUS LAN-kort
LabHint1_3=Klik for at afinstallere programmerne/driveren til LAN-kortet på dit system
LabInstOdyssey=Installer Odyssey-programmet (med WPA-understøttelse)
LabHint1_10=Klik her, for at installere Odyssey-klientprogrammet, hvis du vil bruge WPA-funktionen.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Dokumentet er i PDF-format.  Du skal bruge Adobe Acrobat Reader til at åbne det.\nVil du installere Adobe Reader nu?
Mesg2=Du har ikke installeret programmet til ASUS WLAN-kortet. 
Mesg3=Luk programmet LAN Card Live Update, før du installerer programmerne.
Mesg4=Luk programmet LAN Card Live Update, før du afinstallerer programmerne.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Klik her for at installere startvejledningen
LabHint1_6_Q=Klik for at se eller installere startvejledningen
LabInstD_Q=Installer startvejledningen
LabRead_Q=Číst/installer startvejledningen
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[DANISH]

[FINNISH]
Language=
LabInst=Asenna ASUS LAN -kortin apuohjelmat/ohjain
LabInst_Vista=Asenna ASUS LAN -kortinohjain
LabInst_Win7=Asenna ASUS LAN -kortinohjain
LabUpdate=Suorita ASUS Client Live Update
LabRead=Lue/Asenna käyttäjän asiakirjat
LabExp=Tutustu tähän CD-levyyn
LabBrow=Selaa web-sivustoamme
LabInstCard=ASUS LAN -kortin asennusohjeet
LabCE=Windows CE:n asentaminen
LabHint1_1=Sisältää ohjeet, kuinka LAN-kortti ja sen ohjaimet asennetaan
LabHint1_2=Napsauta käyttääksesi asetuksen asennusohjelmaa
LabHint1_4=Napsauta päivittääksesi LAN-kortin laiteohjelmiston ja ohjaimet
LabHint1_5=Napsauta asentaaksesi Windows CE:n LAN-kortin ohjaimet
LabHint1_6=Napsauta nähdäksesi tai asentaaksesi käyttäjän asiakirjat
LabHint1_7=Napsauta selataksesi tätä CD-levyä resurssienhallinnalla
LabHint1_8=Napsauta avataksesi web-sivustomme selaimessasi
LabAcrobatI=Lataa Adobe Reader
LabAcrobat=Asenna Adobe Reader -ohjelmisto
LabInstD=Asenna käyttäjän asiakirjat
LabReadM=Lue kortin käyttöopas
LabReadG=Lue kortin pikaopas
LabRet=Palaa
LabHint2_1=Napsauta näyttääksesi LAN-kortin pikakäynnistysohjeen
LabHint2_2=Napsauta näyttääksesi LAN-kortin käyttäjän käsikirjan
LabHint2_3=Napsauta asentaaksesi käyttäjän asiakirjat
LabHint2_4=Asiakirjatiedosto on PDF-muotoa. Sen katsomiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader.
LabHint2_5=Asiakirjatiedosto on PDF-muodossa. Tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelmiston sen katsomiseksi.
LabHint2_6=Takaisin Asetus-päävalikkoon
LabHint3=Takaisin Asetus-päävalikkoon
LabRet3=Palaa
Label1=Asennus ja Kieli:
LabInst1=
LabInst2=2. Windows tunnistaa kortin automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Ohjattu Lisää uusi laiteohjelmisto -asennus tulee näkyviin. Suorita ohjaimen asennus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
LabInst3=3. Jos ohjattu asennus antaa kehotteen paikantaa ohjaintiedostot, selaa paikantaaksesi CD-ROM-aseman.
LabInst4=4. Voit saada asennuksen aikana kehotteita käyttää Windows-käyttöjärjestelmä-CD-levyä. Aseta Windows-asetuslevy levyasemaan ja ilmaise oikea polku.
LabInst5=5. Käynnistä tietokone pyydettäessä uudelleen.
LabReadGPC=Lue WL-100 PC Card -pikakäynnistysohje
LabReadMPC=Lue WL-100 PC Card -käyttöopas
LabInstDPC=Asenna WL-100 PC Card -käyttäjän asiakirjat
LabReadGCF=Lue WL-110 CF Card -pikakäynnistysohje
LabReadMCF=Lue WL-110 CF Card -käyttöopas
LabInstDCF=Asenna WL-110 CF Card -käyttäjän asiakirjat
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Asiakirjatiedosto on PDF-muotoa. Sen katsomiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader.
LabUninst=Poista ASUS LAN -kortin apuohjelmat/ohjain-asennus
LabHint1_3=Napsauta poistaaksesi LAN-kortin apuohjelmat/ohjain-asennuksen järjestelmästä
LabInstOdyssey=Asenna Odyssey-apuohjelma (jossa WPA-tuki)
LabHint1_10=Napsauta asentaaksesi Odyssey-asiakasapuohjelma, jos haluat käyttää WPA-toimintoa.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Asiakirja on PDF-muotoa. Sen katsomiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader.\nHaluatko asentaa Adobe Readerin nyt?
Mesg2=Et ole asentanut ASUS WLAN -kortin apuohjelmia.
Mesg3=Sulje LAN Card Live Update -apuohjelma ennen asentamista.
Mesg4=Sulje LAN Card Live Update -apuohjelma ennen asennuksen poistamista.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Napsauta asentaaksesi Pikaoppaan
LabHint1_6_Q=Napsauta katsoaksesi Pikaopasta tai asentaaksesi sen
LabInstD_Q=Asenna Pikaopas
LabRead_Q=Lue/Asenna Pikaopas
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[FINNISH]

[HUNGARIAN]
Language=
LabInst=Az ASUS LAN-kártya segédprogramjainak/illesztőprogramjának telepítése
LabInst_Vista=Az ASUS LAN-kártya illesztőprogramjának telepítése
LabInst_Win7=Az ASUS LAN-kártya illesztőprogramjának telepítése
LabUpdate=Az ASUS kliens élő frissítésének futtatása
LabRead=Felhasználói dokumentáció olvasása/telepítése
LabExp=A CD tallózása
LabBrow=A weboldal tallózása
LabInstCard=Az ASUS LAN-kártya telepítésére vonatkozó utasítások
LabCE=Telepítés Windows CE használata esetén
LabHint1_1=Azt ismerteti, hogyan kell telepíteni a LAN-kártyát és annak illesztőprogramjait
LabHint1_2=Kattintson a telepítő program futtatásához
LabHint1_4=Kattintson ide a LAN-kártyához tartozó firmware és illesztőprogramok frissítéséhez
LabHint1_5=Kattintson ide a LAN-kártyához tartozó illesztőprogramok Windows CE rendszerben történő telepítéséhez
LabHint1_6=Kattintson rá a felhasználói dokumentáció megtekintéséhez vagy telepítéséhez
LabHint1_7=Kattintson rá a CD tallózásához a Windows Intéző segítségével
LabHint1_8=Kattintson rá weboldalunk megnyitásához a böngészőprogramjában
LabAcrobatI=Az Adobe Reader letöltése
LabAcrobat=Az Adobe Reader szoftver telepítése
LabInstD=Felhasználói dokumentáció telepítése
LabReadM=Kártya használati utasítás megtekintése
LabReadG=Gyors üzembe helyezési útmutató elolvasása
LabRet=Return
LabHint2_1=Kattintson ide a LAN-kártya gyors üzembe helyezési útmutatójának megjelenítéséhez
LabHint2_2=Kattintson ide a LAN-kártya felhasználói útmutatójának megjelenítéséhez
LabHint2_3=Kattintson rá a felhasználói dokumentáció telepítéséhez
LabHint2_4=A dokumentum PDF formátumban áll rendelkezésre. A megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader telepítése szükséges.
LabHint2_5=Kattintson rá az Adobe Reader letöltéséhez az Adobe weboldaláról.
LabHint2_6=Vissza a Beállítások főmenühöz
LabHint3=Vissza a Beállítások főmenühöz
LabRet3=Return
Label1=Telepítés nye&lve:
LabInst1=
LabInst2=2. A Windows rendszer automatikusan észleli a kártyát, miután behelyezte azt a számítógépbe. Megjelenik az Új hardver hozzáadása varázsló. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az illesztőprogram telepítésének befejezéséhez.
LabInst3=3. Ha a varázsló rákérdeze az illesztőprogram-fájlok helyére, tallózással keresse meg a CD-ROM-meghajtót.
LabInst4=4. A telepítési folyamat során előfordulhat, hogy rendszerüzenetek jelennek meg a Windows operációs rendszer CD-lemezét illetően. Helyezze be a Windows beállítási lemezt, és jelezze a helyes útvonalat.
LabInst5=5. Indítsa újra a számítógépét, ha a rendszer kéri.
LabReadGPC=A WL-100 PC-kártya gyors üzembe helyezési útmutatójának elolvasása
LabReadMPC=A WL-100 PC-kártya felhasználói útmutatójának elolvasása
LabInstDPC=A WL-100 PC-kártya felhasználói dokumentációjának telepítése
LabReadGCF=A WL-110 CF-kártya gyors üzembe helyezési útmutatójának elolvasása
LabReadMCF=A WL-110 CF-kártya felhasználói útmutatójának elolvasása
LabInstDCF=A WL-110 CF-kártya felhasználói dokumentációjának telepítése
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=A dokumentum PDF formátumban áll rendelkezésre. A megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader telepítése szükséges.
LabUninst=Az ASUS LAN-kártya segédprogramjainak/illesztőprogramjának eltávolítása
LabHint1_3=Kattintson ide a LAN-kártya segédprogramjainak/illesztőprogramjának eltávolításához
LabInstOdyssey=Az Odyssey segédprogram telepítése (WPA-támogatással)
LabHint1_10=Kattintson ide az Odyssey kliensprogram telepítéséhez, ha használni szeretné a WPA funkciót.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=A dokumentum PDF formátumban áll rendelkezésre. A megtekintéséhez az Adobe Acrobat Reader telepítése szükséges.\nSzeretné most telepíteni az Adobe Reader programot?
Mesg2=Nem telepítette az ASUS WLAN kártya segédprogramokat.
Mesg3=Kérjük, hogy telepítés előtt zárja be a LAN-kártya élő frissítőprogramját.
Mesg4=Kérjük, hogy eltávolítás előtt zárja be a LAN-kártya élő frissítőprogramját.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Kattintson a Gyors üzembe helyezési útmutató telepítéséhez
LabHint1_6_Q=Kattintson a Gyors üzembe helyezési útmutató megtekintéséhez vagy telepítéséhez
LabInstD_Q=Gyors üzembe helyezési útmutató telepítése
LabRead_Q=Felhasználói dokumentáció olvasása/telepítése
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[HUNGARIAN]

[MALAY]
Language=
LabInst=Pasang Utiliti/Pemacu Kad LAN ASUS
LabInst_Vista=Pasang Pemacu Kad LAN ASUS
LabInst_Win7=Pasang Pemacu Kad LAN ASUS
LabUpdate=Jalankan Kemas kini Langsung Klien ASUS
LabRead=Baca/Pasang Dokumentasi Pengguna
LabExp=Terokai CD ini
LabBrow=Semak imbas Laman Web kami
LabInstCard=Arahan Pemasangan Kad LAN ASUS
LabCE=Pemasangan untuk Windows CE
LabHint1_1=Menyediakan bagaimana untuk memasang Kad LAN dan  pemacunya
LabHint1_2=Klik untuk menjalankan program pemasangan persediaan
LabHint1_4=Klik untuk mengemaskini perisian tegar dan pemacu Kad LAN anda
LabHint1_5=Klik untuk memasang pemacu Kad LAN untuk Windows CE
LabHint1_6=Klik untuk melihat atau memasang dokumentasi pengguna
LabHint1_7=Klik untuk menyemak imbas CD menggunakan Windows Explorer
LabHint1_8=Klik untuk membuka laman web kami dalam penyemak imbas anda
LabAcrobatI=Muat turun Adobe Reader
LabAcrobat=Pasang Perisian Adobe Reader
LabInstD=Pasang Dokumentasi Pengguna
LabReadM=Baca Manual Pengguna Kad
LabReadG=Baca Panduan Mula Pantas Kad
LabRet=Kembali
LabHint2_1=Klik untuk memaparkan Panduan Mula Segera Kad LAN
LabHint2_2=Klik untuk memaparkan Manual Pengguna Kad LAN
LabHint2_3=Klik untuk memasang dokumentasi pengguna
LabHint2_4=Fail dokumen adalah format PDF. Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihatnya.
LabHint2_5=Klik untuk memuat turun Adobe Reader dari laman Web Adobe.
LabHint2_6=Kembali ke Menu Utama Persediaan
LabHint3=Kembali ke Menu Utama Persediaan
LabRet3=Kembali
Label1=Bahasa Pemasangan:
LabInst1=
LabInst2=2. Windows akan mengesan Kad tersebut secara automatik sebaik saja ia dimasukkan ke komputer. Bestari Tambah Perkakasan Baharu muncul. Ikut arahan pada skrin untuk menyelesaikan proses pemasangan pemacu.
LabInst3=3. Jika Bestari meminta lokasi fail pemacu,  semak seimbas untuk mengesan pemacu CD-ROM anda.
LabInst4=4. Semasa proses pemasangan, anda mungkin menerima permintaan untuk CD Sistem Pengendalian Windows. Masukkan cakera penyediaan Windows anda dan tunjukkan laluan yang betul.
LabInst5=5. Apabila diminta, hidupkan semula komputer anda.
LabReadGPC=Baca Panduan Mula Segera Kad PC WL-100
LabReadMPC=Baca Manual Pengguna Kad PC WL-100
LabInstDPC=Pasang Dokumen Pengguna Kad PC WL-100
LabReadGCF=Baca Panduan Mula Segera Kad CF WL-110
LabReadMCF=Baca Manual Pengguna Kad CF WL-110
LabInstDCF=Pasang Dokumen Pengguna Kad CF WL-110
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Fail dokumen adalah format PDF. Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihatnya.
LabUninst=Keluarkan Pemacu/Utiliti Kad LAN ASUS
LabHint1_3=Klik untuk mengeluarkan pemacu/utiliti Kad LAN daripada sistem anda
LabInstOdyssey=Pasang Utiliti Odyssey (dengan sokongan WPA)
LabHint1_10=Klik untuk memasang utiliti klien Odyssey jika anda mahu terus menggunakan fungsi WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Dokumen adalah format PDF. Anda memerlukan Adobe Acrobat Reader untuk melihatnya.\nAdakah anda mahu memasang Adobe Reader sekarang?
Mesg2=Anda belum memasang Utiliti Kad Wayarles ASUS.
Mesg3=Sila tutup program Kemas kini Langsung Kad LAN sebelum memasang.
Mesg4=Sila tutup program Kemas kini Langsung Kad LAN sebelum mengeluarkan.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Klik untuk memasang Panduan Mula Pantas
LabHint1_6_Q=Klik untuk melihat atau memasang Panduan Mula Pantas
LabInstD_Q=Pasang Panduan Mula Pantas
LabRead_Q=Baca/Pasang Panduan Mula Pantas
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[MALAY]

[NORWEGIAN]
Language=
LabInst=Installer verktøy/driver for ASUS LAN-kort
LabInst_Vista=Installer driver for ASUS WLAN-kort
LabInst_Win7=Installer driver for ASUS WLAN-kort
LabUpdate=Kjør live-oppdatering av ASUS-klient
LabRead=Les/installer brukerdokumentasjon
LabExp=Utforsk CD-en
LabBrow=Gå til vår nettside
LabInstCard=Installasjonsinstruksjoner for ASUS LAN-kort
LabCE=Installasjon for Windows CE
LabHint1_1=Hvordan du installerer LAN-kortet og driverne
LabHint1_2=Klikk for å kjøre installasjonsprogrammet
LabHint1_4=Klikk for å oppdatere LAN-kortets fastvare og drivere
LabHint1_5=Klikk for å installere LAN-korters drivere for Windows CE
LabHint1_6=Klikk for å vise eller installere brukerdokumentasjon
LabHint1_7=Klikk for å bla gjennom CD-en ved hjelp av Windows Utforsker
LabHint1_8=Klikk for å åpne vår nettsiden i nettleseren din
LabAcrobatI=Last ned Adobe Reader
LabAcrobat=Installer Adobe Reader-programvare
LabInstD=Installer brukerdokumentasjon
LabReadM=Les brukerveiledning for kortet
LabReadG=Les hurtigstartveiledning for kortet
LabRet=Tilbake
LabHint2_1=Klikk for å vise hurtigstartveiledningen for LAN-kortet
LabHint2_2=Klikk for å vise brukerveiledningen for LAN-kortet
LabHint2_3=Klikk for å installere brukerdokumentasjon
LabHint2_4=Dokumentfilen er i PDF-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å vise det.
LabHint2_5=Dokumentfilen er i PDF-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å vise det.
LabHint2_6=Tilbake til hovedmenyen for oppsett
LabHint3=Tilbake til hovedmenyen for oppsett
LabRet3=Tilbake
Label1=Installasjon og språk:
LabInst1=
LabInst2=2. Windows registrerer automatisk kortet når det settes inn i datamaskinen. Veiviseren Legg til ny maskinvare vises. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjon av driveren.
LabInst3=3. Hvis veiviseren spør hvor driverfilene ligger, blar du for å finne CD-ROM-stasjonen.
LabInst4=4. Under installasjonsprosessen kan du bli bedt om CD-en til Windows-operativsystemet. Sett inn oppsettplaten til Windows, og angi riktig bane.
LabInst5=5. Når du blir bedt om det, starter du datamaskinen på nytt.
LabReadGPC=Les hurtigstartveiledning for WL-100 PC-kortet
LabReadMPC=Les brukerveiledning for WL-100 PC-kortet
LabInstDPC=Installer brukerdokumentasjon for WL-100 PC-kortet
LabReadGCF=Les hurtigstartveiledning for WL-110 CF-kortet
LabReadMCF=Les brukerveiledning for WL-110 CF-kortet
LabInstDCF=Installer brukerdokumentasjon for WL-110 CF-kortet
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Dokumentfilen er i PDF-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å vise det.
LabUninst=Avinstaller verktøy/driver for ASUS LAN-kort
LabHint1_3=Klikk for å avinstallere verktøy/driver for LAN-kortet fra systemet
LabInstOdyssey=Installer Odyssey-verktøy (med WPA-støtte)
LabHint1_10=Klikk for å installere Odyssey-klientverktøyet hvis du vil bruke WPA-funksjonen.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Dokumentet er i PDF-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å vise det.\nVil du installere Adobe Reader nå?
Mesg2=Du har ikke installert verktøy for ASUS WLAN-kort.
Mesg3=Lukk live-oppdateringsprogrammet for LAN-kort før du installerer.
Mesg4=Lukk live-oppdateringsprogrammet for LAN-kort før du avinstaller.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Klikk for å installere hurtigstartveiledningen
LabHint1_6_Q=Klikk for å vise eller installere hurtigstartveiledningen
LabInstD_Q=Installer hurtigstartveiledning
LabRead_Q=Les/installer hurtigstartveiledning
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[NORWEGIAN]

[POLISH]
Language=
LabInst=Zainstaluj narzędzia/sterowniki karty sieci LAN firmy ASUS
LabInst_Vista=Zainstaluj sterowniki karty sieci LAN firmy ASUS
LabInst_Win7=Zainstaluj sterowniki karty sieci LAN firmy ASUS
LabUpdate=Uruchom program Live Update klienta ASUS
LabRead=Przeczytaj/zainstaluj dokumentację użytkownika
LabExp=Eksploruj ten dysk CD
LabBrow=Przejrzyj witrynę sieci Web
LabInstCard=Instrukcje instalacji karty sieci LAN firmy ASUS
LabCE=Instalacja w systemie Windows CE
LabHint1_1=Zawiera instrukcje instalacji karty sieci LAN i jej sterowniki
LabHint1_2=Kliknij, aby uruchomić program instalacyjny
LabHint1_4=Kliknij, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i sterowniki karty sieci LAN
LabHint1_5=Kliknij, aby zainstalować sterowniki karty sieci LAN w systemie Windows CE
LabHint1_6=Kliknij, aby wyświetlić lub zainstalować dokumentację użytkownika
LabHint1_7=Kliknij, aby przejrzeć ten dysk CD przy użyciu Eksploratora Windows
LabHint1_8=Kliknij, aby wyświetlić witrynę sieci Web w przeglądarce
LabAcrobatI=Pobierz program Adobe Reader
LabAcrobat=Zainstaluj program Adobe Reader
LabInstD=Zainstaluj dokumentację użytkownika
LabReadM=Przeczytaj podręcznik użytkownika karty
LabReadG=Przeczytaj skróconą instrukcję obsługi karty
LabRet=Powrót
LabHint2_1=Kliknij, aby wyświetlić skróconą instrukcję obsługi karty sieci LAN
LabHint2_2=Kliknij, aby wyświetlić podręcznik użytkownika karty sieci LAN
LabHint2_3=Kliknij, aby zainstalować dokumentację użytkownika
LabHint2_4=Plik dokumentu jest w formacie PDF. Do jego wyświetlenia konieczny jest program Adobe Acrobat Reader.
LabHint2_5=Kliknij, aby pobrać Adobe Reader ze strony sieci web Adobe.
LabHint2_6=Powrót do menu głównego instalacji
LabHint3=Powrót do menu głównego instalacji
LabRet3=Powrót
Label1=Język insta&lacji:
LabInst1=
LabInst2=2. Po podłączeniu karty do komputera system Windows wykryje ją automatycznie. Wyświetlony zostanie kreator dodawania nowego sprzętu. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia procesu instalacji sterowników.
LabInst3=3. Jeśli kreator wyświetli monit o podanie lokalizacji plików sterownika, wybierz stację dysków CD-ROM.
LabInst4=4. Podczas procesu instalacji może zostać wyświetlony monit o dysk CD z systemem operacyjnym Windows. Włóż instalacyjny dysk systemu Windows i wskaż odpowiednią ścieżkę.
LabInst5=5. Uruchom ponownie komputer po pojawieniu się odpowiedniego monitu.
LabReadGPC=Przeczytaj skróconą instrukcję obsługi karty WL-100 PC
LabReadMPC=Przeczytaj podręcznik użytkownika karty WL-100 PC
LabInstDPC=Zainstaluj dokumentację użytkownika karty WL-100 PC
LabReadGCF=Przeczytaj skróconą instrukcję obsługi karty WL-110 CF
LabReadMCF=Przeczytaj podręcznik użytkownika karty WL-110 CF
LabInstDCF=Zainstaluj dokumentację użytkownika karty WL-110 CF
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Plik dokumentu jest w formacie PDF. Do jego wyświetlenia konieczny jest program Adobe Acrobat Reader.
LabUninst=Odinstaluj narzędzia/sterowniki karty sieci LAN firmy ASUS
LabHint1_3=Kliknij, aby odinstalować z systemu narzędzia/sterowniki karty sieci LAN
LabInstOdyssey=Zainstaluj narzędzie Odyssey (z obsługą WPA)
LabHint1_10=Kliknij, aby zainstalować narzędzie klienta Odyssey, jeśli chcesz korzystać z funkcji WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Dokument jest w formacie PDF. Do jego wyświetlenia konieczny jest program Adobe Acrobat Reader.\nCzy chcesz zainstalować program Adobe Reader teraz?
Mesg2=Nie zainstalowano programu ASUS WLAN Card Utilities.
Mesg3=Przed instalacją zamknij program Live Update karty sieci LAN.
Mesg4=Przed dezinstalacją zamknij program Live Update karty sieci LAN.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Kliknij, aby zainstalować skróconą instrukcję obsługi
LabHint1_6_Q=Kliknij, aby wyświetlić lub zainstalować skróconą instrukcję obsługi
LabInstD_Q=Zainstaluj skróconą instrukcję obsługi
LabRead_Q=Przeczytaj/zainstaluj skróconą instrukcję obsługi
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[POLISH]

[PORTUGUESE]
Language=
LabInst=Instalar os utilitários/controlador da placa LAN ASUS
LabInst_Vista=Instalar o controlador da placa LAN ASUS
LabInst_Win7=Instalar o controlador da placa LAN ASUS
LabUpdate=Executar o Live Update do cliente ASUS
LabRead=Ler/Instalar a documentação do utilizador
LabExp=Explorar este CD
LabBrow=Navegar pelo nosso Web Site
LabInstCard=Instruções de instalação da placa LAN ASUS
LabCE=Instalação para Windows CE
LabHint1_1=Indica como instalar a placa LAN e os respetivos controladores
LabHint1_2=Clique para executar o programa de instalação de configurações
LabHint1_4=Clique para atualizar o firmware e controladores da placa LAN
LabHint1_5=Clique para instalar os controladores da placa LAN para Windows CE
LabHint1_6=Clique para visualizar ou instalar a documentação do utilizador
LabHint1_7=Clique para procurar neste CD através do Explorador do Windows
LabHint1_8=Clique para abrir o nosso web site no seu navegador
LabAcrobatI=Transferir o Adobe Reader
LabAcrobat=Instalar o software do Adobe Reader
LabInstD=Instalar a documentação do utilizador
LabReadM=Ler o manual do utilizador da placa
LabReadG=Ler o guia de consulta rápida da placa
LabRet=Voltar
LabHint2_1=Clique para apresentar o guia de consulta rápida da placa LAN
LabHint2_2=Clique para apresentar o manual do utilizador da placa LAN
LabHint2_3=Clique para instalar a documentação do utilizador
LabHint2_4=O documento encontra-se em formato PDF Para o ver, necessita do Adobe Acrobat Reader.
LabHint2_5=Clique para transferir o Adobe Reader a partir do Web site da Adobe.
LabHint2_6=Voltar ao menu principal de configuração
LabHint3=Voltar ao menu principal de configuração
LabRet3=Voltar
Label1=Instalação e idioma:
LabInst1=
LabInst2=2. O Windows irá detetar automaticamente a placa assim que esta for inserida no computador. Será exibido Assistente para Adicionar novo hardware. Siga as instruções no ecrã para concluir o processo de instalação do controlador.
LabInst3=3. Caso o Assistente solicite a localização dos ficheiros do controlador, indique a localização da sua unidade de CD-ROM.
LabInst4=4. Poderá ser-lhe pedido o CD do sistema operativo Windows durante o processo de instalação. Insira o disco de configuração do Windows e indique o caminho correto.
LabInst5=5. Reinicie o computador quando lhe for solicitado.
LabReadGPC=Ler o guia de consulta rápida da placa de PC WL-100
LabReadMPC=Ler o manual do utilizador da placa de PC WL-100
LabInstDPC=Instalar a documentação do utilizador da placa de PC WL-100
LabReadGCF=Ler o guia de consulta rápida da placa CF WL-110
LabReadMCF=Ler o manual do utilizador da placa CF WL-110
LabInstDCF=Instalar a documentação do utilizador da placa CF WL-110
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=O documento encontra-se em formato PDF Para o ver, necessita do Adobe Acrobat Reader.
LabUninst=Desinstalar os utilitários/controlador da placa LAN ASUS
LabHint1_3=Clique para desinstalar os utilitários/controlador da placa LAN do seu sistema
LabInstOdyssey=Instalar o utilitário Odyssey (com suporte para WPA)
LabHint1_10=Clique para instalar o utilitário do cliente Odyssey se desejar usar a função WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=O documento encontra-se em formato PDF. Para o ver, necessita do Adobe Acrobat Reader.\nDeseja instalar o Adobe Reader agora?
Mesg2=Não instalou os utilitários da placa WLAN ASUS.
Mesg3=Feche o programa Live Update da placa LAN antes de instalar.
Mesg4=Feche o programa Live Update da placa LAN antes de desinstalar.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Clique para instalar o guia de consulta rápida
LabHint1_6_Q=Clique para visualizar ou instalar o guia de consulta rápida
LabInstD_Q=Instalar o guia de consulta rápida
LabRead_Q=Ler/Instalar o guia de consulta rápida
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[PORTUGUESE]

[ROMANIAN]
Language=
LabInst=Instalați driver/utilitare placă LAN ASUS
LabInst_Vista=Instalați driverul plăcii LAN ASUS
LabInst_Win7=Instalați driverul plăcii LAN ASUS
LabUpdate=Rulați actualizarea live a clientului ASUS
LabRead=Citire/Instalare documentaţie de utilizare
LabExp=Explorare CD
LabBrow=Navigaţi pe site-ul nostru web
LabInstCard=Instrucțiuni de instalare placă LAN ASUS
LabCE=Instalare pentru Windows CE
LabHint1_1=Prezintă modul de instalare a plăcii LAN și driverelor acesteia
LabHint1_2=Faceţi clic pentru a executa programul de configurare
LabHint1_4=Faceți clic pentru a actualiza driverele și firmware-ul plăcii LAN
LabHint1_5=Faceți clic pentru a instala driverele plăcii LAN pentru Windows CE
LabHint1_6=Faceţi clic pentru a vizualiza sau instala documentaţia de utilizare
LabHint1_7=Faceţi clic pentru a parcurge acest CD utilizând Windows Explorer
LabHint1_8=Faceţi clic pentru a deschide site-ul web în browserul dvs.
LabAcrobatI=Descărcare Adobe Reader
LabAcrobat=Instalare software Adobe Reader
LabInstD=Instalare documentaţie de utilizare
LabReadM=Citire manual de utilizare placă
LabReadG=Citire ghid de iniţiere rapidă placă
LabRet=Revenire
LabHint2_1=Faceți clic pentru a afișa ghidul de pornire rapidă al plăcii LAN
LabHint2_2=Faceți clic pentru a afișa manualul de utilizare al plăcii LAN
LabHint2_3=Faceţi clic pentru a instala documentaţia de utilizare
LabHint2_4=Fişierul documentului este în format PDF. Aveţi nevoie de aplicaţia Adobe Acrobat Reader pentru a-l vizualiza.
LabHint2_5=Faceþi clic pentru a descãrca Adobe Reader de pe site-ul Web Adobe.
LabHint2_6=Revenire la meniul principal de configurare
LabHint3=Revenire la meniul principal de configurare
LabRet3=Revenire
Label1=&Limbă de configurare:
LabInst1=
LabInst2=2. Windows va detecta automat cardul după ce acesta este introdus în computer. Apare expertul de adăugare hardware nou. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de instalare a driverului.
LabInst3=3. Dacă expertul solicită locația fișierelor driverului, explorați pentru a localiza unitatea CD-ROM.
LabInst4=4. În timpul procesului de instalare, puteți primi mesaje pentru CD-ul sistemului de operare Windows. Introduceți discul de configurare Windows și indicați calea corectă.
LabInst5=5. Când vi se solicită, reporniți computerul.
LabReadGPC=Citiți ghidul de pornire rapidă al plăcii PC WL-100
LabReadMPC=Citiți manualul de utilizare al plăcii PC WL-100
LabInstDPC=Instalați documentația de utilizare a plăcii PC WL-100
LabReadGCF=Citiți ghidul de pornire rapidă al plăcii CF WL-110
LabReadMCF=Citiți manualul de utilizare al plăcii CF WL-110
LabInstDCF=Instalați documentația de utilizare a plăcii CF WL-110
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Fişierul documentului este în format PDF. Aveţi nevoie de aplicaţia Adobe Acrobat Reader pentru a-l vizualiza.
LabUninst=Dezinstalați utilitarele/driverul plăcii LAN ASUS
LabHint1_3=Faceți clic pentru a dezinstala utilitarele/driverul plăcii LAN din sistem
LabInstOdyssey=Instalați utilitarul Odyssey (cu suport WPA)
LabHint1_10=Faceți clic pentru a instala utilitarul clientului Odyssey dacă doriți să utilizați funcția WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Documentul este în format PDF. Aveţi nevoie de aplicaţia Adobe Acrobat Reader pentru a-l vizualiza.\nDoriţi să instalaţi Adobe Reader acum?
Mesg2=Nu aţi instalat utilitarele pentru placa WLAN ASUS.
Mesg3=Înainte de instalare, închideți programul de actualizare live a plăcii LAN.
Mesg4=Înainte de dezinstalare, închideți programul de actualizare live a plăcii LAN.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Faceţi clic pentru a instala ghidul de iniţiere rapidă
LabHint1_6_Q=Faceţi clic pentru a vizualiza sau instala ghidul de iniţiere rapidă
LabInstD_Q=Instalare ghid de iniţiere rapidă
LabRead_Q=Citire/Instalare ghid de iniţiere rapidă
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[ROMANIAN]

[SWEDISH]
Language=
LabInst=Installera vertyg/drivrutin för ASUS LAN Card
LabInst_Vista=Installera drivrutin för ASUS LAN Card
LabInst_Win7=Installera drivrutin för ASUS LAN Card
LabUpdate=Kör ASUS Client Live Update
LabRead=Läs/installera användardokumentation
LabExp=Utforska denna CD
LabBrow=Bläddra på vår webbsida
LabInstCard=Instruktioner för installation av ASUS LAN Card
LabCE=Installation för Windows CE
LabHint1_1=Ger information om hur man installerar LAN Card och dess drivrutiner
LabHint1_2=Klicka för att köra inställningens installationsprogram
LabHint1_4=Klicka för att uppdatera inbyggda program och drivrutiner för LAN Card
LabHint1_5=Klicka för att installera drivrutinerna för LAN Card för Windows CE
LabHint1_6=Klicka för att visa eller installera användardokumentationen
LabHint1_7=Klicka för att bläddra på denna CD med Windows Explorer
LabHint1_8=Klicka för att öppna vår webbsida i din webbläsare
LabAcrobatI=Ladda ned Adobe Reader
LabAcrobat=Installera Adobe Reader programmet
LabInstD=Installera användardokumentation
LabReadM=Läs kortets bruksanvisning
LabReadG=Läs kortets snabbstartsguide
LabRet=Återgå
LabHint2_1=Klicka för att visa snabbstartguiden för LAN Card
LabHint2_2=Klicka för att visa bruksanvisningen för LAN Card
LabHint2_3=Klicka för att installera användardokumentationen
LabHint2_4=Denna dokumentfil är i PDF-format. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att visa den.
LabHint2_5=Detta dokument är i PDF-format. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att visa den.
LabHint2_6=Tillbaka till inställningens huvudmeny
LabHint3=Tillbaka till inställningens huvudmeny
LabRet3=Återgå
Label1=Installation och språk:
LabInst1=
LabInst2=2. Windows identifierar automatiskt kortet när det sätts i datorn. Guiden Lägg till ny maskinvara öppnas. Följ instruktionerna på skärmen för att genomföra installationprocessen för drivrutinen.
LabInst3=3. Om guiden begär platsen för drivrutinfilerna, sök upp dem på CD-ROM-enheten.
LabInst4=4. Under installationsprocessen kan du få frågor för Windows operativsystem-CD. Sätt i Windows installationsskiva och indikera rätt sökväg.
LabInst5=5. Starta om datorn när du blir uppmanad.
LabReadGPC=Läs snabbstartguiden för WL-100 PC Card
LabReadMPC=Läs bruksanvisningen för WL-100 PC Card
LabInstDPC=Installera användardokumentationen för WL-100 PC Card
LabReadGCF=Läs snabbstartguiden för WL-110 CF Card
LabReadMCF=Läs bruksanvisningen för WL-110 CF Card
LabInstDCF=Installera användardokumentationen för WL-110 CF Card
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Denna dokumentfil är i PDF-format. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att visa den.
LabUninst=Avinstallera vertyg/drivrutin för ASUS LAN Card
LabHint1_3=Klicka för att avinstallera vertyg/drivrutin för LAN Card från ditt system
LabInstOdyssey=Installera Odyssey-verktyg (med WPA-stöd)
LabHint1_10=Klicka för att installera Odyssey klientverktyg om du vill använda WPA-funktionen.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Detta dokument är i PDF-format. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att visa den.\nVill du installera Adobe Reader nu?
Mesg2=Du har inte installerat ASUS WLAN-kortfunktioner.
Mesg3=Stäng LAN Card Live Update-programmet före installationen.
Mesg4=Stäng LAN Card Live Update-programmet före avinstallationen.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Klicka för att installera snabbstartguiden.
LabHint1_6_Q=Klicka för att visa eller installera snabbstartguiden
LabInstD_Q=Installera snabbstartguide
LabRead_Q=Läs/installera snabbstartguide
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[SWEDISH]

[THAI]
Language=
LabInst=ติดตั้งยูทิลิตี้/ไดรเวอร์การ์ด LAN ของ ASUS
LabInst_Vista=ติดตั้งไดรเวอร์การ์ด LAN ของ ASUS
LabInst_Win7=ติดตั้งไดรเวอร์การ์ด LAN ของ ASUS
LabUpdate=รันการอัปเดตสดของไคลเอ็นต์ ASUS
LabRead=อ่าน/ติดตั้งเอกสารผู้ใช้
LabExp=สำรวจ CD นี้
LabBrow=เรียกดูเว็บไซต์ของเรา
LabInstCard=คำแนะนำการติดตั้งการ์ด LAN ของ ASUS
LabCE=การติดตั้ง Windows CE
LabHint1_1=มีข้อมูลวิธีการติดตั้งการ์ด LAN และไดรเวอร์ของการ์ด
LabHint1_2=คลิกเพื่อรันโปรแกรมการติดตั้ง
LabHint1_4=คลิกเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์การ์ด LAN
LabHint1_5=คลิกเพื่อติดตั้งไดรเวอร์การ์ด LAN สำหรับ Windows CE
LabHint1_6=คลิกเพื่อดู หรือติดตั้งเอกสารผู้ใช้
LabHint1_7=คลิกเพื่อเรียกดูแผ่น CD นี้โดยใช้ Windows Explorer
LabHint1_8=คลิกเพื่อเปิดเว็บไซต์ของเราในเบราเซอร์ของคุณ
LabAcrobatI=ดาวน์โหลด Adobe Reader
LabAcrobat=ติดตั้งซอฟต์แวร์ Adobe Reader
LabInstD=ติดตั้งเอกสารผู้ใช้
LabReadM=อ่านคู่มือผู้ใช้การ์ด
LabReadG=อ่านคู่มือเริ่มต้นอย่างเร็วของการ์ด
LabRet=กลับ
LabHint2_1=คลิกเพื่อแสดงคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อของการ์ด LAN
LabHint2_2=คลิกเพื่อแสดงคู่มือการใช้งานการ์ด LAN
LabHint2_3=คลิกเพื่อติดตั้งเอกสารผู้ใช้
LabHint2_4=ไฟล์เอกสารเป็นรูปแบบ PDF คุณจำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader เพื่อดูเอกสาร
LabHint2_5=คลิกเพื่อดาวน์โหลด Adobe Reader จากเว็บไซต์ Adobe
LabHint2_6=กลับไปยังเมนูหลัก การติดตั้ง
LabHint3=กลับไปยังเมนูหลัก การติดตั้ง
LabRet3=กลับ
Label1=ภาษาการติดตั้ง:
LabInst1=
LabInst2=2. Windows จะตรวจจับการ์ดโดยอัตโนมัติเมื่อใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว Add New Hardware Wizard (วิชาร์ดการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่) จะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งไดรเวอร์ให้เสร็จ
LabInst3=3. หากวิชาร์ดแจ้งเตือนให้ระบุตำแหน่งของไฟล์ไดรเวอร์ ให้เรียกดูเพื่อค้นหาไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ
LabInst4=4. ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนสำหรับแผ่นซีดีระบบปฏิบัติการ Windows ใส่แผ่นดิสก์การตั้งค่า Windows ของคุณและระบุเส้นทางที่ถูกต้อง
LabInst5=5. เมื่อได้รับแจ้งเตือน ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
LabReadGPC=อ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อของการ์ด WL-100 PC 
LabReadMPC=อ่านคู่มือการใช้งานการ์ด WL-100 PC
LabInstDPC=ติดตั้งเอกสารคู่มือการใช้งานการ์ด WL-100 PC
LabReadGCF=อ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อของการ์ด WL-110 CF
LabReadMCF=อ่านคู่มือการใช้งานการ์ด WL-110 CF
LabInstDCF=ติดตั้งเอกสารคู่มือการใช้งานการ์ด WL-110 CF
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=ไฟล์เอกสารเป็นรูปแบบ PDF คุณจำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader เพื่อดูเอกสาร
LabUninst=ถอนการติดตั้งยูทิลิตี้/ไดรเวอร์การ์ด LAN ของ ASUS
LabHint1_3=คลิกเพื่อถอนการติดตั้งยูทิลิตี้/ไดรเวอร์การ์ด LAN จากระบบของคุณ
LabInstOdyssey=ติดตั้งยูทิลิตี้ Odyssey (พร้อมด้วยการรองรับฟังก์ชัน WPA)
LabHint1_10=คลิกเพื่อติดตั้งยูทิลิตี้ไคลเอ็นต์ Odyssey หากคุณต้องการใช้งานฟังก์ชัน WPA
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=เอกสารเป็นรูปแบบ PDF คุณจำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader เพื่อดูเอกสาร\nคุณต้องการติดตั้ง Adobe Reader เดี๋ยวนี้หรือไม่?
Mesg2=คุณไม่ได้ติดตั้งยูทิลิตี้ ASUS WLAN การ์ด
Mesg3=กรุณาปิดโปรแกรมการอัปเดตสดของการ์ด LAN ก่อนที่จะติดตั้ง
Mesg4=กรุณาปิดโปรแกรมการอัปเดตสดของการ์ด LAN ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=คลิกเพื่อติดตั้ง คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
LabHint1_6_Q=คลิกเพื่อดูหรือติดตั้ง คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
LabInstD_Q=ติดตั้งคู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
LabRead_Q=อ่าน/ติดตั้งคู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[THAI]

[UKRAINIAN]
Language=
LabInst=Інсталюйте/утиліти драйвер карти WLAN ASUS
LabInst_Vista=Інсталюйте драйвер карти LAN ASUS
LabInst_Win7=Інсталюйте драйвер карти LAN ASUS
LabUpdate=Запускає оновлення клієнта ASUS наживо
LabRead=Читати/встановити довідник користувача
LabExp=Перегляд на цьому компакт-диску
LabBrow=Пошук на нашій веб-сторінці
LabInstCard=Інструкції з інсталяції карти ASUS LAN
LabCE=Інсталяція для Windows CE
LabHint1_1=Знайомить з тим, як інсталювати карту LAN і драйвери до неї
LabHint1_2=Клацніть, щоб запустити програму встановлення
LabHint1_4=Перевірте оновлення мікропрограми карти LAN і драйверів
LabHint1_5=Клацніть, що інсталювати драйвери карти LAN для Windows CE
LabHint1_6=Клацніть, щоб переглянути або встановити довідник користувача
LabHint1_7=Клацніть, щоб виконати пошук на цьому ком пакт-диску за допомогою провідника Windows
LabHint1_8=Клацніть, щоб відкрити нашу веб-сторінку в веб-переглядачі
LabAcrobatI=Завантажити Adobe Reader
LabAcrobat=Установити програму Adobe Reader
LabInstD=Установити довідник користувача
LabReadM=Читати посібник користувача карти
LabReadG=Читати короткий посібник користувача карти
LabRet=Повернутися
LabHint2_1=Клацніть, щоб показати Стислий посібник користувача до карти LAN
LabHint2_2=Клацніть, щоб показати Посібник користувача до карти LAN
LabHint2_3=Клацніть, щоб установити довідник користувача
LabHint2_4=Документ є в форматі PDF. Щоб його переглянути, потрібна програма Adobe Acrobat Reader.
LabHint2_5=Документ є в форматі PDF. Щоб його переглянути, потрібна програма Adobe Acrobat Reader.
LabHint2_6=Повернутися до головного меню налаштувань
LabHint3=Повернутися до головного меню налаштувань
LabRet3=Повернутися
Label1=Установлення та мова:
LabInst1=
LabInst2=2. Windows автоматично визначить карту, щойно її було вставлено до комп'ютера. З'являється програма-помічник додавання нових апаратних засобів. Виконуйте інструкції на екрані, щоб виконати інсталяцію драйвера.
LabInst3=3. Якщо Помічник підкаже знайти розташування файлів драйвера, перейдіть до дисководу CD-ROM.
LabInst4=4. Під час процесу інсталяції ви можете отримувати підказки щодо CD операційної системи Windows. Вставте диск налаштування Windows і вкажіть правильну доріжку.
LabInst5=5. Коли буде підказано, перезапустіть комп'ютер.
LabReadGPC=Прочитайте Стислий посібник до РС-карти WL-100
LabReadMPC=Прочитайте Посібник користувача до РС-карти WL-100
LabInstDPC=Інсталюйте документацію користувача до РС-карти WL-100
LabReadGCF=Прочитайте Стислий посібник до СF-карти WL-110
LabReadMCF=Прочитайте Посібник користувача до СF-карти WL-110
LabInstDCF=Інсталюйте документацію користувача до СF-карти WL-110
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Документ є в форматі PDF. Щоб його переглянути, потрібна програма Adobe Acrobat Reader.
LabUninst=Деінсталюйте/утиліти драйвер карти WLAN ASUS
LabHint1_3=Клацніть, щоб деінсталювати утиліти/драйвер карти LAN з системи
LabInstOdyssey=Інсталюйте утиліту Odyssey (з підтримкою WPA)
LabHint1_10=Клацніть, щоб інсталювати утиліту клієнта Odyssey, якщо бажаєте користуватися функцією WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Документ є в форматі PDF. Щоб його переглянути, потрібна програма Adobe Acrobat Reader.\nУстановити програму Adobe Reader зараз?
Mesg2=Утиліту для бездротової карти ASUS не встановлено.
Mesg3=Перед інсталяцією виберіть програму LAN Card Live Update (Оновлення карти LAN наживо).
Mesg4=Перед деінсталяцією виберіть програму LAN Card Live Update (Оновлення карти LAN наживо).
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Клацніть, щоб встановити короткий посібник користувача
LabHint1_6_Q=Клацніть, щоб переглянути або встановити короткий посібник користувача
LabInstD_Q=Установити короткий посібник користувача
LabRead_Q=Читати/Установити короткий посібник користувача
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[UKRAINIAN]

[CZECH]
Language=
LabInst=Instalovat nástroje/ovladač síťové karty ASUS LAN
LabInst_Vista=Instalovat ovladač síťové karty ASUS LAN
LabInst_Win7=Instalovat ovladač síťové karty ASUS LAN
LabUpdate=Spustit službu Live Update klienta ASUS
LabRead=Číst/instalovat uživatelskou dokumentaci
LabExp=Prozkoumat tento disk CD
LabBrow=Procházet naše webové stránky
LabInstCard=Pokyny pro instalaci síťové karty ASUS LAN
LabCE=Instalace pro operační systém Windows CE
LabHint1_1=Obsahuje pokyny pro instalací síťové karty LAN a jejích ovladačů
LabHint1_2=Klepnutím spustíte instalační program
LabHint1_4=Kliknutím zaktualizujte firmware a ovladače síťové karty LAN
LabHint1_5=Kliknutím nainstalujte ovladače síťové karty LAN pro operační systém Windows CE
LabHint1_6=Klepnutím zobrazíte nebo nainstalujete uživatelskou dokumentaci
LabHint1_7=Klepnutím můžete procházet tento disk CD pomocí Průzkumníka Windows
LabHint1_8=Klepnutím otevřete naše webové stránky v prohlížeči
LabAcrobatI=Stáhnout software Adobe Reader
LabAcrobat=Instalovat software Adobe Reader
LabInstD=Instalovat uživatelskou dokumentaci
LabReadM=Číst uživatelskou příručku ke kartě
LabReadG=Číst stručnou příručku ke kartě
LabRet=Zpět
LabHint2_1=Kliknutím zobrazíte stručnou příručku k síťové kartě LAN
LabHint2_2=Kliknutím zobrazíte uživatelskou příručku k síťové kartě LAN
LabHint2_3=Klepnutím nainstalujete uživatelskou dokumentaci
LabHint2_4=Tento soubor dokumentu má formát PDF. K jeho zobrazení je zapotřebí software Adobe Acrobat Reader.
LabHint2_5=Klepnutím stáhněte program Adobe Reader z webových stránek společnosti Adobe.
LabHint2_6=Zpět na hlavní instalační nabídku
LabHint3=Zpět na hlavní instalační nabídku
LabRet3=Zpět
Label1=Instalace a jazyk:
LabInst1=
LabInst2=2. Operační systém Windows automaticky detekuje kartu, jakmile bude vložena do počítače. Zobrazí se Add New Hardware Wizard (Průvodce přidáním nového hardwaru). Proveďte instalaci ovladače podle zobrazených pokynů.
LabInst3=3. Pokud se vás průvodce dotáže na umístění souborů ovladače, přejděte na jednotku CD-ROM.
LabInst4=4. Během instalace se mohou zobrazit výzvy k vložení disku SD s operačním systémem Windows. Vložte váš instalační disk operačního systému Windows a uveďte správnou cestu.
LabInst5=5. Na vyzvání restartujte počítač.
LabReadGPC=Číst stručnou příručku ke kartě WL-100 PC
LabReadMPC=Číst uživatelskou příručku ke kartě WL-100 PC
LabInstDPC=Instalovat uživatelskou dokumentaci ke kartě WL-100 PC
LabReadGCF=Číst stručnou příručku ke kartě WL-110 CF
LabReadMCF=Číst uživatelskou příručku ke kartě WL-110 CF
LabInstDCF=Instalovat uživatelskou dokumentaci ke kartě WL-110 CF
LabReadGUSB=
LabReadMUSB=
LabInstDUSB=
LabHint2=Tento soubor dokumentu má formát PDF. K jeho zobrazení je zapotřebí software Adobe Acrobat Reader.
LabUninst=Odinstalovat nástroje/ovladač síťové karty ASUS LAN
LabHint1_3=Kliknutím odinstalujete nástroje/ovladač síťové karty LAN z vašeho systému
LabInstOdyssey=Instalovat nástroj Odyssey (s podporou WPA)
LabHint1_10=Kliknutím nainstalujte klientský nástroj Odyssey, pokud chcete používat funkci WPA.
LabHint1_11=Click to install in silent
Mesg1=Tento dokument má formát PDF. K jeho zobrazení je zapotřebí software Adobe Acrobat Reader.\nChcete nyní nainstalovat software Adobe Reader?
Mesg2=Nenainstalovali jste nástroje síťové karty ASUS WLAN.
Mesg3=Před instalací ukončete službu Live Update síťové karty LAN.
Mesg4=Před odinstalací ukončete službu Live Update síťové karty LAN.
Mesg5=
Mesg6=
LabHint2_3_Q=Klepnutím nainstalujete stručnou příručku
LabHint1_6_Q=Klepnutím zobrazíte nebo nainstalujete stručnou příručku
LabInstD_Q=Instalovat stručnou příručku
LabRead_Q=Číst/instalovat stručnou příručku
LabelPatch=Install Windows patch
LabHint1_9=Click to install the windows patch file and reboot
LabInstScreen=
LabWizard=
LabInst_XP=
LabUninst_XP=
LabHint1_3_XP=
Mesg7=
Mesg8=
Mesg10=
Mesg11=
Mesg12=
LabFwUpdate=Firmware Update
LabHint1_12=Install the driver first, then upgrade fireware
[CZECH]

